# **ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ**

**автомобилей**

#

**Техническое задание**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики товара** | **Кол-во, шт.** |
| **Наименование показателя** | **Значение показателя**\* |
| 1 | Автомобиль УАЗ Патриот или эквивалент | Тип кузова | внедорожник1 | 4 |
| Количество посадочных мест, (шт.) | 5 |
| Тип двигателя | бензин |
| Количество цилиндров | не менее 42 |
| Объем двигателя, см3 | не менее 19983 |
| Мощность, л.с.  | не менее 1434 |
| Тип коробки передач | механика |
| Тип привода | полноприводный |
| Количество передач КПП | не менее 55 |
| Длина, ммШирина, ммВысота, мм | не менее 43336не менее 1813не менее 1613 |
| Рулевое управление с усилителем | наличие7 |
| Клиренс (дорожный просвет под нагрузкой), мм | не менее 2048 |
| Объем топливного бака, л | не менее 529 |
| **Комплектация** |
| Бортовой компьютер | наличие10 |
| Дневные ходовые огни | наличие11 |
| Подогрев заднего стекла | наличие12 |
| Передние стеклоподъемники | наличие13 |
| Центральный замок с дистанционным управлением | наличие14 |
| Подушка безопасности водителя | наличие15 |
| АВS с электронным распределением тормозных усилий | наличие16 |
| Передние ремни безопасности | наличие17 |
| Полноразмерное запасное колесо | наличие18 |
| Кондиционер | наличие19 |
| Аудиосистема | наличие20 |
| Внедорожная резина | наличие21 |
| Навигация с картами РФ, Белоруссии, Казахстана, Украины | наличие22  |
| Мультимедийная система | наличие23 |
| Лебедка | наличие24 |
| Защита лебедки и рулевых тяг | наличие25 |
| Дополнительный отопитель салона | наличие26 |
| Иммобилайзер | наличие27 |
| Электронная система распределения тормозных усилий | наличие28 |
| **Дополнительная комплектация** |
| Тягово-сцепное устройство | наличие29 |
| Лестница задней двери | наличие30 |
| Багажник экспедиционныйГрузоподъемность, кгРазмеры:Длина, ммШирина, ммВысота, мм | наличие31не менее 250не менее 1900не менее 1120не менее 110 |
| Опоры крепежа, штуки | не менее 6 |
| Блокировка дифференциала заднего моста | наличие32 |
| Защита порогов | наличие33 |

\*Участник закупки при составлении заявки, указывает конкретные показатели товара (ов), которые соответствуют значениям в техническом задании и указание на товарный знак (при наличии).

В случае, если значения показателей в техническом задании указаны со словами: «не ниже...», «не выше...», «не более», «не менее...», «...или...», «не менее... и не более...», то участнику закупки необходимо указать конкретные значения показателей, соответствующие установленным требованиям.

*Дополнительные показатели указаны с целью:*

1 Данный вид кузова позволяет пассажирам находится в пути продолжительное время без ущерба для здоровья.

2 Значение показателя дает более экономичное использование топлива.

3 Значение показателя обусловлено необходимостью обеспечения движения и маневрирования загруженного автомобиля.

4 Минимальное значение показателя обусловлено необходимостью обеспечения движения и маневрирования загруженного автомобиля.

5 Значение показателя дает более экономичное использование топлива при движении на дальние расстояния.

6 Для комфортного нахождения в пути при дальних поездках 3-4 пассажиров.

7 Требование установлено в соответствии с техническим регламентом Таможенного Союза ТРТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

8 Для осуществления поездок по дорогам различных категорий.

9 Для осуществления поездок на дальние расстояния (территория области).

10 Для отображения на экране параметров поездки (расход топлива, скоростной режим).

11 Для обеспечения безопасного движения в условиях недостаточной видимости (туман, дождь, задымленность).

12 Для улучшения обзорности в целях безопасного движения в холодное время года.

13 Для удобного передвижения пассажиров и водителя на дальние расстояния.

14 Система центральной блокировки замков позволяет одновременно открыть или закрыть все двери автомобиля, что позволяет обеспечить сохранность имущества.

15 Требование обусловлено соблюдением безопасности и сохранности здоровья водителя.

16 Для предотвращения блокировки колес при торможении. Для сохранения устойчивости и управляемости автомобиля.

17 Требование обусловлено соблюдением безопасности и сохранения здоровья пассажирам при движении автомобиля.

18 В целях замены при повреждении колеса для передвижения автомобиля к станции технического обслуживания.

19 Для комфортного пребывания пассажиров в автомобиле в жаркое время года при передвижениях на большие расстояния.

20Для комфортного пребывания пассажиров в автомобиле при передвижениях на большие расстояния.

21 Для передвижения по бездорожью.

22 Для определения объекта на местности с помощью геолокации.

23 Для поиска пунктов государственной геодезической сети.

24 Для безопасной езды по бездорожью и передвижения по пересечённой местности.

25 Для защиты лебедки и рулевых тяг.

26 Для зимнего периода работы.

27 Для противоугона.

28 Для безопасности при торможении.

29 Устройство, предназначенное для буксировки.

30 Для доступа на крышу автомобиля.

31 Для перевозки багажа.

32 Для передвижения по бездорожью.

33 Для защиты кузова автомобиля