**Требуются:**   
  
1. Установка абразивоструйная напорного типа PS 200Ф (DSMG-200-2) с фильтром - 2 шт

2. Ш32х47-10-20м Рукав пескоструйный Ш-32x47-10 ГОСТ 18698-79 (10атм., бухта 20м) - 40 пог. м

3. FP-2 Фильтр воздуха дыхания оператора FP-2 (два выхода) - 1 шт

4. Рукав газовый 18мм. - 25 м

5. Шланг напорный из ПВХ пищевой армированный 8 х 13,5 мм - 50 м

6. AB-C-R Шлем пескоструйщика VECTOR (с регулятором давления воздуха) - 2 шт

7. CQP-2 AktiBlast Сцепление крабовое для рукава 32 x 48 мм AktiBlast CQP-2 (нейлон) - 2 шт

8.  Костюм пескоструйщика AktiBlast, размер 54/182, с перчатками - 1 шт ,

9. Костюм пескоструйщика AktiBlast, размер 52/182  - 1 шт

10.  Устройство для внутренней очистки труб РВТ-1 (75-300 мм) - 1 шт

11.  Устройство для внутренней очистки труб РВТ-2 (300-900 мм) - 1шт.