В комплектацию станка входит:

1. Механизм автоматического поворота сверлильной группы в вертикальное/горизонтальное положение;

2. Сверлильная голова с 21 шпинделями с быстрозажимными патронами и 5 инструментальных оправок диаметром 10 мм;

3. Задние упоры для точной горизонтальной и вертикальной присадки;

4. Боковая линейка (длиной 3000 мм) с упорами для базирования плит больших размеров;

5. Регулируемые боковые упоры со шкалой;

6. Механический калибр для быстрой установки боковых линеек;

7. Возможность настройки скорости опускания группы при сверлении;

8. Система отвода стружки, встроенная в сверлильную голову;

9. Фиксация рабочего узла в положении 45 градусов;

10. Два верхних пневмоприжима для закрепления заготовок на время сверления;

11. Механизм вертикальной регулировки рабочего узла с маховичком и механическим индикатором положения;

12. Револьверная головка на 5 положений глубины сверления отверстий от 0 до 60 мм с устройством автоматической смены вертикальной/горизонтальной глубины сверления.

13. Гарантийный срок 12 месяцев

14. Срок службы 3 лет