**Показатели товара, используемого при выполнении работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара/Примерное изображение\*\* | Кол-во | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя |
| 1 | Скамья на (п.15 Локальной сметы)large_thumbnail.jpg | 4 | Скамья должна представлять собой устойчивую конструкцию, предназначенную для отдыха и состоять из  сиденья установленного на металлических ножках.Материалы:**Опоры:**Cталь. Покрыты порошковой полимерной краской. **Сиденье и спинка:** Брус из хвойных пород древесины сечением 60\*30 мм. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. **Фурнитура:** Оцинкованная. Технические характеристики:Высота 800 мм Ширина 580 мм Длина 1600 мм Высота сиденья:   450 мм Ширина сиденья:  410 мм Вес: 25 кг |
| 2 | Урна металлическая опрокидывающаяся(п.16 Локальной сметы) | 3 | Изделие может эксплуатироваться круглогодично. Соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Производится в соответствии со стандартом ISO 9001-2008. Изделие должно сопровождаться паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Материал: | Металл окрашеный |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Объем литров: | не менее 25 |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Вес изделия: | 5 кг |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Длина: | 30 см |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Ширина: |  35 см  |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Высота: | 60 см  |

 |
|

|  |  |
| --- | --- |
| Метод крепления: | Универсальный  |

 |

 |

- *Эскиз оборудования является примерным и не призывает участника закупки использовать оборудование при выполнении работ в точном соответствии с эскизом.*