**Показатели товара, используемого при выполнении работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара/Примерное изображение\*\* | Кол-во | Наименование показателя, технического, функционального параметра, ед. изм. показателя |
| 1 | Скамья на (п.15 Локальной сметы)  large_thumbnail.jpg | 4 | Скамья должна представлять собой устойчивую конструкцию, предназначенную для отдыха и состоять из  сиденья установленного на металлических ножках.  Материалы:  **Опоры:**Cталь. Покрыты порошковой полимерной краской.   **Сиденье и спинка:** Брус из хвойных пород древесины сечением 60\*30 мм. Огнебиозащитные пропитки + тонировочный состав с антисептиком + два слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием.   **Фурнитура:** Оцинкованная.  Технические характеристики:  Высота 800 мм  Ширина 580 мм  Длина 1600 мм  Высота сиденья:   450 мм  Ширина сиденья:  410 мм  Вес: 25 кг |
| 2 | Урна металлическая опрокидывающаяся(п.16 Локальной сметы) | 3 | Изделие может эксплуатироваться круглогодично. Соответствует требованиям современного дизайна, отвечает требованиям безопасности пользователя, заложенным в Европейских нормах и ГОСТах РФ. Производится в соответствии со стандартом ISO 9001-2008. Изделие должно сопровождаться паспортом, включающим информацию о предназначении, комплектации, указания по сборке, монтажные схемы, правила безопасной эксплуатации, рекомендации по обслуживанию.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | Материал: | Металл окрашеный | | | |  |  | | --- | --- | | Объем литров: | не менее 25 | | | |  |  | | --- | --- | | Вес изделия: | 5 кг | | | |  |  | | --- | --- | | Длина: | 30 см | | | |  |  | | --- | --- | | Ширина: | 35 см | | | |  |  | | --- | --- | | Высота: | 60 см | | | |  |  | | --- | --- | | Метод крепления: | Универсальный | | |

- *Эскиз оборудования является примерным и не призывает участника закупки использовать оборудование при выполнении работ в точном соответствии с эскизом.*