**Техническое задание»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Порядковый номер** | **Группа продукции** | **Описание объекта закупки** | **Единицы измерения** | **Количество** |
| **Показатели, значения которых не могут изменяться** | **Минимальные и/или максимальные значения показателей** |
|  1  | Кровать металлическая одноярусная | Полукруглая спинка выполненную из металлической трубы и удлиненные вставки, для ограничения матраса и подушки. Крепление с каркасом “клин-паз”, изготовлены из профильной трубы и имеют полимерно-порошковое покрытие устойчивое к регулярной обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками. Размер каркаса (ложа) 1900\*800 мм (размер под имеющиеся у заказчика матрацы), 2 усилителя 20\*20мм. Заводская упаковка. | Диаметр трубы спинки: не менее 32\*1,5 мм.Лежак: профильная труба не менее 40\*20\*1,5 ммДиаметр прутка сетки: не менее 4 ммВысота спинки: не менее 700 мм Сетка сварная: не более 60\*60 мм | шт |  200 |

Изготовитель (продавец) обязан обеспечить поставку товара в таре и упаковке, обеспечивающей ее сохранность и целостность. На упаковке и в сопроводительных документах обязательно указание информации на русском языке об изготовителе.

Товар сопровождается сертификатами качества.

Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 месяцев с момента поставки товара.

Срок поставки: с момента заключения контракта по ***«05» марта 2020 года***.

В коммерческом предложении должны быть указаны следующие характеристики:

- Полукруглая спинка выполненная из металлической трубы и удлиненные вставки, для ограничения матраса и подушки.

- Крепление с каркасом “клин-паз”, изготовлены из профильной трубы и имеют полимерно- порошковое покрытие устойчивое к регулярной обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

- Концы труб закрыты полиэтиленовыми заглушками.

- Размер каркаса (ложа) 1900\*800 мм (размер под имеющиеся у заказчика матрацы),

- 2 усилителя 20\*20 мм.

- Заводская упаковка.

- Диаметр трубы спинки: \_мм.

- Лежак: профильная труба \_ мм

- Диаметр прутка сетки: \_\_мм

- Высота спинки: \_ мм

- Сетка сварная: \_\_\_мм \_\_\_мм