|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Характеристики товара** | **Кол-во товара (шт.)** |
| **1** | Дорожный щит (900х900мм) со знаком дорожным особого предписания (на желто- зеленом фоне) 5.19.1 «Пешеходный переход» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 5.19.1 «Пешеходный переход» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «В». Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. Тип пленки щита – в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Знаки должны поставляться в комплекте с хомутами. | 20 |
| **2** | Дорожный щит (900х900мм) со знаком дорожным особого предписания (на желто- зеленом фоне) 5.19.2 «Пешеходный переход» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 5.19.2 «Пешеходный переход» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «В». Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. Тип пленки щита – в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования». Знаки должны поставляться в комплекте с хомутами. | 20 |
| **3** | Знак дорожный приоритета 2.4 «Уступите дорогу» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 15 |
| **4** | Знак дорожный предупреждающий 1.17 «Искусственная неровность» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 1.17 «Искусственная неровность» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 15 |
| **5** | Знак дорожный запрещающий 3.27 «Остановка запрещена» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 3.27 «Остановка запрещена» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 25 |
| **6** | Знак дополнительной информации (табличка) 8.24 «Работает эвакуатор» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 8.24 «Работает эвакуатор» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 20 |
| **7** | Знак дорожный предупреждающий 1.23 «Дети» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 1.23 «Дети» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 20 |
| **8** | Знак дорожный приоритета 2.1 «Главная дорога» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 2.1 «Главная дорога» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 10 |
| **9** | Знак дорожный запрещающий 3.1 «Въезд запрещен» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 3.1 «Въезд запрещен» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 5 |
| **10** | Знак дорожный информационный 6.16 «Стоп-линия» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 6.16 «Стоп-линия» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 5 |
| **11** | Знак дорожный предупреждающий 1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 3 |
| **12** | Знак дорожный запрещающий 3.2 «Движение запрещено» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 3.2 «Движение запрещено» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 3 |
| **13** | Знак дорожный предупреждающий 1.15 «Скользкая дорога» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 1.15 «Скользкая дорога» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 10 |
| **14** | Знак дополнительной информации (табличка) 8.2.3 «Зона действия» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 8.2.3 «Зона действия» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 6 |
| **15** | Знак дополнительной информации (табличка) 8.2.4 «Зона действия» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 8.2.4 «Зона действия» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 10 |
| **16** | Знак дополнительной информации (табличка) 8.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 8.6.1 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 3 |
| **17** | Знак дополнительной информации (табличка) 8.3.1 «Направление действия» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 8.3.1 «Направление действия» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 2 |
| **18** | Знак дорожный предупреждающий 1.16 «Неровная дорога» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 1.16 «Неровная дорога» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 3 |
| **19** | Знак дополнительной информации (табличка) 8.6.5 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 8.6.5 «Способ постановки транспортного средства на стоянку» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 5 |
| **20** | Знак дорожный приоритета 2.2 «Конец главной дороги» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 2.2 «Конец главной дороги» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 3 |
| **21** | Знак дорожный предписывающий 4.1.1 «Движение прямо» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 4.1.1 «Движение прямо» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 5 |
| **22** | Знак дорожный запрещающий 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 5 |
| **23** | Знак дорожный запрещающий 3.28 «Стоянка запрещена» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 5 |
| **24** | Знак особых предписаний 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 5.7.1 «Выезд на дорогу с односторонним движением» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 5 |
| **25** | Знак особых предписаний 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним движением» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 5.7.2 «Выезд на дорогу с односторонним движением» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 5 |
| **26** | Знак дополнительной информации (табличка) 8.13 «Направление главной дороги» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 8.13 «Направление главной дороги» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Знак «Направление главной дороги» должен соответствовать рис. 1. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой.  Рис. 1 | 3 |
| **27** | Знак дорожный запрещающий 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 3.29 «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 10 |
| **28** | Знак дорожный запрещающий 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 3.30 «Стоянка запрещена по четным числам месяца» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 10 |
| **29** | Знак дорожный запрещающий 3.18.1 «Поворот направо запрещен» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 3.18.1 «Поворот направо запрещен» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 4 |
| **30** | Знак дорожный запрещающий 3.18.2 «Поворот налево запрещен» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 3.18.2 «Поворот налево запрещен» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 2 |
| **31** | Знак особых предписаний 5.15.2 «Направления движения по полосе» (налево) | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 5.15.2 «Направления движения по полосе» (налево) должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 2 |
| **32** | Знак особых предписаний 5.15.2 «Направления движения по полосе» (прямо) | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 5.15.2 «Направления движения по полосе» (прямо) должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 2 |
| **33** | Знак особых предписаний 5.15.4 «Начало полосы» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 5.15.4 «Начало полосы» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Знак «Начало полосы» должен соответствовать рис. 1. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой.  Рис. 1 | 4 |
| **34** | Знак особых предписаний 5.15.5 «Конец полосы» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 5.15.5 «Конец полосы» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 4 |
| **35** | Знак дополнительной информации (табличка) 8.14 «Полоса движения» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 8.14 «Полоса движения» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 2 |
| **36** | Знак дополнительной информации (табличка) 8.2.1 «Зона действия» (50 м) | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 8.2.1 «Зона действия» (50 м) должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 5 |
| **37** | Знак дополнительной информации (табличка) 8.2.1 «Зона действия» (30 м) | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 8.2.1 «Зона действия» (30 м) должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой. | 3 |
| **38** | Знак дорожный информационный 6.4 «Парковка (парковочное место)» | Размер знака - II типоразмер.  Лицевая поверхность дорожного знака 6.4 «Парковка (парковочное место)» должна быть изготовлена из световозвращающей пленки типа «Б» высокоинтенсивная. Знак «Парковка (парковочное место)» должен соответствовать рис. 1. Все элементы световозвращающей поверхности знака должны изготовляться из пленки одного типа. Пленка должна состоять из цельных кусков, без наложения одного слоя на другой.  Рис. 1 | 10 |