|  |  |
| --- | --- |
| ***товар*** | ***Характеристики*** |
| Настольный фрезерный станок по металлу  | Станок должен быть предназначен для обработки широкого спектра материалов различной твердости: цветные и черные металлы, текстолит, карбон, пластики, камень и др. Размеры, мм не менее 510х660х580ммВес, кг не менее 230 кгМаксимальная высота обрабатываемого изделия: не менее 200 ммМощность шпинделя: не менее 2,2 кВтШарико-винтовое перемещение по осям3 оси вращенияНаправляющие: профильный рельс 20 ммПовторяемость: не более 0,02 мм.Рабочая поверхность: не менее 300\*400 ммРазмер рабочего поля: не менее 200\*300\*165 ммСкорость перемещения не менее 3000 мм/минМатериал станины: ЧугунИнтерфейсы: USBВ комплект должны входить: станок, блок управления станком, шпиндель жидкостного охлаждения, помпа охлаждения, набор инструкций и тестовых моделей для освоения |