**1. Техническое задание на шахтную лебедку ЛУРВ-5Г**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного размера и параметра | норма |
| 1 | Тяговое усилие , кгс | 5000 |
| 2 | Скорость каната, м/с | 0,052 ± 10% |
| 3 | Канатоемкость барабана, м | 100 |
| 4 | Диаметр барабана, мм | 426 |
| 5 | Установленная мощность, кВт | 4 |
| 6 | Вес лебедки (без каната) кг | 1020 |
| 7 | Габаритные размеры (длина \*ширина\*высота) мм | 1460х1340х795 |
| 8 | Напряжение | 380/660 |
| 9 | Исполнение оборудования по условиям | РВ |

2. Технические требования:

Лебедка шахтная ЛУРВ-5Г, должна быть новой, невосстановленной, 2020 г. выпуска.

2.1 В комплект поставки должно входить:

- Лебедка ЛУРВ-5Г – 2 шт.

- Комплект ЗИП, согласно паспорту (формуляру) - 2 к-та

- Комплект инструмента : - 2 к-та

- Руководство по эксплуатации : - 2 к-та

- Паспорт(формуляр) - 2 к-та

3. Разрешительная документация:

- сертификат соответствия ТР/ТС

4. Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок: не менее18 месяцев после ввода в эксплуатацию;