1) Грязезащитный коврик. Размер: длина от 1,0м до 1,2 м, ширина от 1,8м до 2,0 м. Цвет: темно-серые тона. Характеристики: Коврик с высоким полипропиленовым ворсом, вплавленным в резиновую водонепроницаемую основу с резиновым кантом.

Тип ворса: разрезной

Высота ворса, мм: не менее 6

Плотность ворса, г/м2: не менее 750

Материал подложки: резина

Толщина подложки, мм: не менее 1,5

Высота канта, мм: не менее 2,5

Ширина канта, мм: не менее 20

Общая высота коврика, мм: не менее 7

2) Грязезащитный коврик. Размер: длина от 0,60 м до 0,75 м, ширина от 0,90 м до 1м. Цвет: темно-коричневые тона.

Коврик с высоким полипропиленовым ворсом, вплавленным в резиновую водонепроницаемую основу с резиновым кантом.

Тип ворса: разрезной

Высота ворса, мм: не менее 6

Плотность ворса, г/м2: не менее 750

Материал подложки: резина

Толщина подложки, мм: не менее 1,5

Высота канта, мм: не менее 2,5

Ширина канта, мм: не менее 20

Общая высота коврика, мм: не менее 7.