|  |
| --- |
| **Т****ЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** |
| \ |
| № п/п | Наименование | Технические характеристики и их значения | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Сейф огнестойкий, устойчивый к взлому | Класс огнестойкости: не ниже 60Б. Класс взломостойкости: не ниже 1. Ширина не менее 505мм; Глубина не менее 440 мм; Высота не менее 950 мм. Наличие кассового отделения: высота не менее 136 мм; ширина не менее 395 мм; глубина не менее 275мм. Пяти ригельная система запирания: не менее 3 сторонняя. Тепловой замок, усиленный огнестойким уплотнителем - наличие. Кодовый замок, оборудованный защитой от подбора кода - наличие. Память замка энергонезависимая - наличие. Покрытие: порошковое. Цвет: серый. | шт. | 4 |
| 2 | Мини-сейф мебельный | Высота не менее 200мм; ширина не менее 300 мм; глубина не менее 200мм. Толщина стали боковых стенок не менее 2 мм. Лицевая панель не менее 3 мм. Замок электронный - наличие. Цвет: серый. | шт. | 2 |
| 3 | Сейф большой для документов | Класс огнестойкости: не ниже 30Б. Ширина не менее 930 мм; глубина не менее 520 мм; высота не менее 1950 мм. Количество замков: не менее 2 шт. Ригельная система запирания: не менее 3 сторонняя. Количество съемных полок: не менее 4 шт. Количество дверей: не менее 2 шт. Покрытие: порошковое. Цвет: серый. | шт. | 1 |
| 4 | Сейф (шкаф металлический) универсальный | Класс взломостойкости: не ниже 3. Длина не менее 650 мм; глубина не менее 400 мм; высота не менее 1830 мм. Корпус выполнен из стали не менее 3 мм. Количество замков: не менее 2 шт. Количество полок: не менее 10 шт. Покрытие: порошковое. Цвет: серый. | шт. | 3 |

**Требования к качеству и безопасности при монтаже оборудования.**

1. Все работы выполнять с соблюдением действующих норм и правил. 2. В ходе выполнения монтажа оборудования на строительной площадке должен осуществляться контроль качества, основными задачами которого является: - соблюдение технологии - обеспечение соответствия выполненных работ требованиям нормативным документам - своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению 3. При производстве работ необходимо соблюдать действующие правила, инструкции и руководства по технике безопасности и противопожарным мероприятиям: - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2». - Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов

**ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ**

Требования к упаковке, транспортировке и отгрузке поставляемых товаров Упаковка и транспортировка поставляемых товаров осуществляется в соответствии с ГОСТ № 15846-2002 от 24.03.2003г. «Продукция, отправляемая в районы крайнего севера и приравненные к ним местности упаковка, маркировка, транспортирование и хранение». Товар поставляется в упаковке, маркированной в соответствии с требованиями, предъявляемыми для данного вида товара. Упаковка, транспортировка и отгрузка должны обеспечивать комплектность и полную сохранность товара от всякого рода повреждений или коррозии при его перевозке любым видом транспорта, в том числе смешанным транспортом, с учетом нескольких перегрузок в пути. Отгрузка товара должна осуществляться силами и средствами поставщика.

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам поставляемых товаров. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов РФ, подлежать, в соответствии с законодательством РФ обязательной сертификации. Не допускается к поставке восстановленный, бывший в эксплуатации, некачественный и некомплектный товар. Поставщик предоставляет сертификаты соответствия и пожарной безопасности товара, санитарно-эпидемиологические заключения, технические паспорта (на русском языке) на поставляемое оборудование заказчику при поставке товаров. Количество и технические характеристики поставляемого товара должны в точности соответствовать спецификации на поставляемый товар, содержащийся в Технической части аукционной документации.

 Требование к безопасности поставляемых товаров. Если для безопасности использования товара, его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила, поставщик обязан указать эти правила в сопроводительной документации на товар, на этикетке, маркировкой или иным способом.

**ТРЕБОВАНИЕ К МОНТАЖУ И НАЛАДКЕ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ**

Для обеспечения качественного и полноценного функционирования поставляемых товаров, монтажники (сборщики), при сборке и наладке таких товаров должны руководствоваться исключительно той документацией, которая рекомендована и предоставляется заводом изготовителем (инструкция по сборке, схема монтажа, технический паспорт и т.п.).