**Спецификация**

**на поставку товара**

Передвижные электростанции мощностью 60 кВт в количестве 4 штук

|  |  |
| --- | --- |
| **Техническая характеристика** | **Требуемое значение** |
| Номинальная мощность, кВт | 60 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальное напряжение, В | 400 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Степень автоматизации | не ниже 2-ой ГОСТ 33115-2014 |
| Автоматический ввод резерва (АВР) | наличие, в соответствии с мощностью установки |
| Подогрев охлаждающей жидкости от сети 220 В | наличие |
| Тип потребляемого топлива | дизельное |
| Тип запуска | электростартер |
| Регулятор оборотов двигателя | электронный или механический |
| Аккумулятор, шт. | не менее 1 |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Исполнение | передвижные буксируемые (на одноосном или двухосном прицепе, или полуприцепе предназначенных для дорог общего пользования), капотного исполнения |