Крепление на кронштейн. Корпус изготовлен из прочного алюминиевого сплава, покрытого порошковой краской. Мощность: не менее 80Вт Источник света: светодиоды. Цветовая температура: не менее 5 000 K

Световой поток: не менее 8800лм

Угол освещения: 120° Индекс цветопередачи: Ra ≥ 70 Входное напряжение / частота: 85–265 В / 50–60 Гц Коэффициент мощности: cos φ ≥ 0,9 Материал корпуса: алюминиевый сплав, пластик Цвет корпуса: серый Температура эксплуатации: – 40...+50 °С Срок службы светодиодов: не менее 35 000 часов Класс защиты: I Степень защиты: не менее IP65 Климатическое исполнение: У1