Техническое задание на приобретение ножничного несамоходного

передвижного электрического подъемника.

Высота подъема -- до 10 метров.

Грузоподъемность -- до 300кг.

Напряжение -- предпочтительно 220в., но можно и 380в.

Размер платформы в пределах -- 1500(2000) х 850(1000)мм.

Мощность двигателя -- 2-3квт.

Время подъема -- 60-70 сек.

Наличие выносных опор обязательно.

Управление платформой должно осуществляться с помощью наземного пульта управления, дублирующие органы управления должны быть на платформе подъемника.