|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Указание на товарный знак (модель, производитель, место происхождения товара) | Технические характеристики |
| Требуемый параметр | Требуемые значения | Единица измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Камнерезный станок, 3 шт |  | Мощность | 2200 | Вт |
| Глубина пропила | 110 | мм |
| Диаметр диска  | 300 | мм |
| Длина реза  | 1200 | мм |
| Диаметр посадочного отверстия | 25.4  | мм |
| Конструкция | Станок |  |
| Система перемещения каретки | шарикоподшипники |  |
| Вертикальный ход диска | Да |  |
| Размеры рабочего стола | 1185 × 625 | мм |
| Размер диагонального реза | 850 × 850 | мм |
| Максимальная высота фаски 45 градусов,  | 65 | мм |
| Частота вращения ротора двигателя,  | 2800 | об/мин |
| Напряжение,  | 220 |  |
| Угол наклона, град. | 45 |  |
| Наличие водяного охлаждения | Да |  |
| Колесная база для транспортировки | Да |  |
| Диск в комлпекте | Нет |  |
| Лазерный указатель | Да |  |
| Кабель питания, комплектность | Нет |  |
| Размеры упаковки, мм | 720 × 1950 × 1010 |  |
| Вес брутто | 85 кг |  |
| Число оборотов холостого хода | 2800 Гц |  |
| Максимальная глубина реза  | 110 мм |  |
| Максимальный диаметр диска | 300 мм |  |
| Максимальная длина реза  | 1200 мм |  |
| Потребляемая мощность | 2.2 кВт |  |
| 2 | Станок заточной электрический, 5 шт. | CHAMPION C2001 или аналог | Тип | для цепей |  |
| Мощность двигателя | 230 | Вт |
| Частота вращения шлиф. круга  | 3000 | об/мин |
| Напряжение  | 220 | В |
| Диаметр диска  | 145 | мм |
| Посадочный диаметр  | 22.2 | мм |
| Толщина круга  | 3.2 | мм |
| Вес | 5,8 | кг |
|  3 | Листогиб механический, 2 шт. |  | Длина сгибаемой детали | 3150-3200 | мм |
| Максимальный угол гиба | 160-170 | град |
| Минимальная ширина загибаемой кромки | 10-16 | мм |
| Материал обработки | Сталь, алюминий, медь |  |
| Тип привода | Ручной(механический) |  |
| Высота подъема балки | 90-95 | мм |
| Максимальная толщина листового материала | 1-1,5 | мм |
| Максимальная толщина нержавеющей стали | 0,5-0,9 | мм |
| Размеры | 3450(3500)х650(690)х970(1000) | мм |
| Вес | 332-350 | кг |
| 4 | Окрасочный агрегат(аппарат), 2 шт. | ASPRO-7200® или аналог | Напряжение питания | 220 | В |
| Частота тока | 50 | Гц |
| Мощность двигателя | 4000-4200 | Вт |
| Тип насоса | поршневой |  |
| Максимальное давление | 230-240 | Бар |
| Производительность | 7,2-8,3 | л/мин |
| Расстояние распыла | 30-40 | см |
| Максимальное сопло | 0,037 | дюйм |
| Длина кабеля | 3-5 | м |
| Размеры | 620(630)х570(580)х840(850) | мм |
| Вес | 55-70 | кг |