## Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества, требования к размерам, упаковке

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование****товара** | **Функциональные и качественные****характеристики товара** | **Ед.****изм** | **Кол-****во** |
| 1 | Мастика | ОКПД2: 23.99.12.120Вид: битумно-эмульсионная мастикаНазначение: для реконструкций кровельного покрытияСпособ применения: холодного примененияРастворители: отсутствуютВодопоглощение по массе, % - не более 4,7Водопроницаемость при давлении 0,25 МПа, ч: не менее 2Прочность сцепления с основанием (с бетоном), МПа: не менее 0,3Прочность сцепления с основанием (с металлом), МПа: не менее 0,3Температура применения, °C: от +5 | кг | 11 200 |

 Соответствует требованиям нормативно-технической документации поставщика.

Качество товара:

Качество поставляемого товара подтверждается декларацией о соответствии (или ее копией), оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Гарантия качества:

Гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты приемки товара Государственным заказчиком. Поставщик гарантирует безотказную эксплуатацию товара в течение гарантийного срока.

В течение гарантийного срока на товар Поставщик осуществляет безвозмездную замену товара ненадлежащего качества на Товар, соответствующий требованиям Государственного контракта.

Тара и упаковка:

Поставляемый Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с действующими стандартами и Техническими условиями. Упаковка поставляемого Товара должна гарантировать целостность и сохранность Товара при перевозке и хранении и соответствовать требованиям ТР ТС 005-2011 «О безопасности упаковки».