|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед. измерения** | **Объем поставки** |
| **1** | Кровельный саморез оцинкованный 4,8\*80 | шт. | 12700 |
| **2** | Сталь лист плоский с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм | кв.м. | 161 |
| **3** | Сталь тонколистовая марки Ст3 толщиной 1,5мм | кг | 3118 |
| **4** | Профнастил с полимерным покрытием С-21 | кв.м. | 2498 |

**Требования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **характеристики** |
| 1 | Кровельный саморез оцинкованный 4,8\*80 | Саморезы кровельные по металлу из углеродистой стали, покрытие из цинка. В комплекте - резиновые прокладки и шайбы. На конце самореза - сверло. Головка самореза шестигранная. Размер 4,8\*80.  Цвет покрытия – красное вино. |
| 2 | Лист плоский с полимерным покрытием, толщиной 0,7 мм | Покрытие: полиэстер  Толщина стали: 0,7 мм  Ширина листа: 1250 мм  Длина листа 2500 мм  Цвет: красное вино |
| 3 | Сталь тонколистовая марки Ст3 толщиной 1,5мм | Сталь тонколистовая г/к 1,5мм СТ3сп. Стандарт, которому соответствует продукция ГОСТ 16523-97.  Способ производства: горячекатаный.  Прокат тонколистовой из углеродистой стали обыкновенного качества.  Толщина стенки(мм) 1,5мм.  Состояние поверхности: глянцевая, шероховатость не более 0,6мм.  Вид продукции: сталь лист.  Ширина листа 1250мм  Длина листа 2500мм  Толщина листа 1,5мм |
| 4 | Профнастил с полимерным покрытием С-21, красное вино | Высота трапеции в 21мм (высота симметричной волны)  Маркировка профнастила С21  С-стеновой  21-высота трапеции профиля, мм  2300 - длина  1051- ширина  0,7-толщина металла  Цвет: красное вино  Требования к качеству , транспортировки и упаковки в соответствии с ГОСТ 24045-2016 |