**Техническое задание на покупку боевой одежды пожарного.**

**Место поставки – Республика Карелия, г. Медвежьегорск.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Характеристика** | | | | **Показатель** | | | | | | | | | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| 1. | Боевая одежда пожарного (БОП)  **Соответствие ГОСТ Р 53264-2009, ТР ЕАЭС 043/2017** | Вид комплектации | | | | комплект БОП | | | | | | | | | комплект | 42 |
| Климатическое исполнение БОП | | | | тип У | | | | | | | | |
| Принадлежность БОП | | | | для рядового состава | | | | | | | | |
| Состав защитной одежды | | | | куртка, полукомбинезон, съемная теплоизоляционная подкладка | | | | | | | | |
| Вид БОП в зависимости от материала верха | | | | вид П (материал с полимерным пленочным покрытием) | | | | | | | | |
| Масса БОП | | | | max 5 кг | | | | | | | | |
| **Требования к куртке и полукомбинезону:** | | | | | | | | | | | | |
| Материал верха (наружного слоя) БОП | | | | термоогнестойкая ткань на основе параарамидных нитей с теплостойким полимерным покрытием на основе каучуков спецназначения | | | | | | | | |
| Цвет верха БОП | | | | черный | | | | | | | | |
| Куртка БОП прямого силуэта с центральной бортовой застежкой на текстильную застежку и цельнокроеным водозащитным клапаном, застегивающимся на 3 карабина. Спинка прямая. В верхней части спинки куртки располагается накладка с надписью «**ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИИ**» (в две строки без кавычек) из материала с люминесцентным покрытием. Надпись читаема при отсутствии источников света.  В верхней части правой полочки расположен накладной карман под рацию с клапаном, застёгивающимся на текстильную ленту. На правой полочке расположены паты для крепления фонаря.  Воротник-стойка. Внутренняя сторона воротника – хлопчатобумажная ткань. Рукава втачные, двухшовные, в области подмышечных впадин расположены вентиляционные отверстия (4 шт.). По низу рукавов расположены трикотажные напульсники c прорезью под большой палец. По низу полочек куртки расположены накладные карманы с клапаном, застёгивающимся на текстильную ленту.  По низу куртки, по линии груди и по рукавам вкруговую настрочена сигнальная лента шириной не менее 50 мм со светоотражающей полосой посередине.  На куртке расположены три шлёвки под пояс пожарный спасательный.  Полукомбинезон прямого силуэта с застежкой на молнию, с выточкой в области колена, с боковыми швами. Бретели регулируются по длине при помощи застёжек типа «фастекс». На боковых швах брюк ниже уровня бёдер расположены накладные карманы с клапаном, застёгивающимся на текстильную ленту.  В верхней части шаговых швов установлены вентиляционные отверстия (4 шт.).  По низу полукомбинезона вкруговую настрочена сигнальная лента шириной не менее 50 мм со светоотражающей полосой посередине.  Нижняя часть рукавов, низ полукомбинезона и область колена выполнены из материала с наружным полимерным покрытием, обладающего антипрокольными и антипорезными свойствами.  Съёмные теплоизоляционные подкладки куртки и полукомбинезона состоят из пакета материалов - двух слоев теплоизолятора и хлопчатобумажной ткани.  На левой полочке расположен внутренний накладной карман.  Подкладка куртки соединяется с верхом пуговицами. Теплоизоляционная подкладка полукомбинезона имеет боковые швы и укороченную длину. Подкладка полукомбинезона соединяется с верхом пуговицами. | | | | | | | | | | | | |
| **Требования к размерам и количеству** | | | | | | | | | | | | |
| Маркировка | | | | | | | | | | | | |
| I | I | II | II | | | II | II | | III | III | III | III |
| 1 | 3 | 1 | 2 | | | 3 | 4 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Количество | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2 | 8 | 9 | | | 6 | 2 | | 1 | 5 | 1 | 1 |
| **Требования к комплектации** | | | | | | | | | | | | |
| В комплект поставки входит паспорт изделия, руководство по эксплуатации, ремкомплект для БОП | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Боевая одежда пожарного (БОП)  **Соответствие**  **ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 53264-2009** | Вид комплектации | | | | | комплект БОП | | | | | | | | комплект | 42 |
| Климатическое исполнение БОП | | | | | тип У | | | | | | | |
| Принадлежность БОП | | | | | для рядового состава | | | | | | | |
| Состав защитной одежды | | | | | средства защиты рук | | | | | | | |
| Вид средства защиты рук | | | | | перчатки пожарного для защиты от термических и механических воздействий, проникновения воды и огнетушащих веществ | | | | | | | |
| Перчатки пятипалые с крагами предназначены для защиты кистей рук от вредных факторов окружающей среды, возникающих при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ (защиты кистей рук от теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, механических воздействий, от воды и растворов поверхностно-активных веществ).  Материал верха – термоогнестойкая ткань на основе параарамидных нитей с теплостойким полимерным покрытием.   |  |  | | --- | --- | | Размер | Количество, пара | | 2 | 9 | | 3 | 33 | | | | | | | | | | | | | |
| Цвет | | | | | | | | черный | | | | |