Перечень дизельных генераторов

| **№ п/п** | **Наименование** | **Характеристики** | **ГОСТ, ТУ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельный генератор в контейнере 200 кВа | |  | | --- | | Номинальная мощность – не менее 200 кВа;  Напряжение – 230/400 В;  Число фаз- 3;  Частота – 50 Гц;  Тип генератора – синхронный  Размер контейнера не менее: 4000х2300х2400 мм.  Специальные проушины для погрузки.  Охранно-пожарная сигнализация  Запуск двигателя-электростартер. | | - | шт. | 1 |
| 2 | Дизельный генератор в контейнере 300 кВа | Номинальная мощность – не менее 300 кВа;  Напряжение – 230/400 В;  Число фаз- 3;  Частота – 50 Гц;  Тип генератора – синхронный  Размер контейнера не менее: 4000х2300х2400 мм.  Специальные проушины для погрузки.  Охранно-пожарная сигнализация  Запуск двигателя-электростартер. | - | шт. | 1 |

Есть право представить оборудование, являющегося аналогом (эквивалентом), указанного оборудования.