|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Техническое описание**  | **Значение характеристики** | **Единица измерения характеристики** | **Обоснование необходимости использования дополнительных потребительских свойств** |
| 1 | **Подводка гибкая для воды – 20 штук** |
| 1.1 | Подключение гибкой подводки | Гайка-гайка |  |  |
| 1.2 | Длиа подводки | 100 | см |  |
| 2 | **Подводка гибкая для воды – 20 штук** |
| 2.1 | Подключение гибкой подводки | Гайка-штуцер |  |  |
| 2.2 | Длиа подводки | 100 | см |  |
| 3 | **Кран-букса (резина) – 100 штук** |
| 3.1 | Для смесителей, с резиновой манжетой червяным принципом действия |  |  |  |
| 3.2 | Посадочная резьба  | метрическая М18 с шагом 1 мм. |  |  |
| 3.3 | Посадочное место для маховика | с квадратным сечением 7 х 7  | мм |  |
| 4 | **Кран-букса (керамика) – 50 штук** |
| 4.1 | Посадочный размер кран-буксы | 1/2 | дюйм |  |
| 4.2 | Количество шлицов | Не менее 20 | штука |  |
| 5 | **Кран водоразборный – 15 штук** |
| 5.1 | Тип управления | вентильный |  | в соответствии с КТРУ |
| 5.2 | Монтаж  | На стену |  | в соответствии с КТРУ |
| 5.3 | Материал  | латунь |  | в соответствии с КТРУ |
| 5.4 | Вращение излива | фиксированный |  | в соответствии с КТРУ |
| 6 | **Смеситель водоразборный – 15 штук** |
| 6.1 | Тип управления | вентильный |  | в соответствии с КТРУ |
| 6.2 | Назначение  | Для раковин |  | в соответствии с КТРУ |
| 6.3 | Монтаж  | Внутренний (скрытый) |  | в соответствии с КТРУ |
| 6.4 | Материал  | латунь |  | в соответствии с КТРУ |
| 6.5 | Излив | аэратор |  | в соответствии с КТРУ |
| 7 | **Гибкая подводка для смесителей – 20 штук** |
| 7.1 | Способ подсоединения  | Гайка-штуцер  |  |  |
| 7.2 | Длина подводки | 80 | см |  |
| 7.3 | Резьба гайки | 1/2 | дюйм |  |
| 7.4 | Резьба штуцера | М10 |  |  |
| 7.5 | Длинный хвостовик | да |  |  |
| 8 | **Гибкая подводка для смесителей – 20 штук** |
| 8.1 | Способ подсоединения  | Гайка-штуцер  |  |  |
| 8.2 | Длина подводки | 80 | см |  |
| 8.3 | Резьба гайки | 1/2 | дюйм |  |
| 8.4 | Резьба штуцера | М10 |  |  |
| 8.5 | Короткий хвостовик | да |  |  |

**Требования качеству, безопасности, маркировке, упаковке Товара:**

• оригинал сертификата соответствия техническим регламентам Таможенного Союза или декларации о соответствии, оформленные на предприятии-изготовителе, или их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке (если поставляемый товар включен в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации либо единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии с утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982(ред. от 21.02.2018));

Поставка Товара должна осуществляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при хранении, транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации.