Нам необходимо приобрести **2 блок-контейнера** **разных** размеров:

**1) - БК 6,0 х 2,4 х 2,5 м., 2) - БК 4,0 х 2,4 х 2,5 м.**

Описание товара:

|  |  |
| --- | --- |
| Элементы конструкции | Спецификация и комплектация на **один БК:** |
| Вид поставки | Блок-контейнеры поставляются на объект в собранном виде. |
| Металлический каркас | Гнутый швеллер 100х50х3 мм., вертикальные стойки - угол 63х63х4 мм. |
| Цвет металлического каркаса | Синий |
| Наружная отделка стен | Профилированный лист С-8 0,4 мм., оцинкованный. |
| Конструкция крыши | Плоская, сварная, металлический лист Х/К 0,8-1,0 мм. Лаги: брус 100х40 мм., поверх доска 100х25 мм. |
| Деревянный каркас | Брус 100х40 мм. |
| Утеплитель | Минвата. Потолок,стены, пол – 50 мм. |
| Ветро-гидроизоляция. | Пленка строительная ПВХ. Потолок, стены, пол – 80 мКр. |
| Отделка стен в помещении | Плиты OSB – 9 мм. |
| Отделка потолка | Панели ПВХ. Цвет – белый. |
| Пол многослойный | Металлический лист Х/К 0,5 мм.-0,7 мм. (окрашен).  Лаги: брус 100х40 мм., шаг 45-50 см., поверх доска 100х50 мм., плиты OSB – 15 мм. |
| Двери входные | Металлическая. Размер двери: 800х1950 мм. Цвет синий. Производство Россия (Эк.) – (1 шт.) |
| Окна в основном помещении | МП 800х1000 мм. Поворотно-откидное. Профиль 3-х камерный. Стеклопакет 1-о камерный. – (1 шт.) |
| Электрика | Освещение: светильник светодиодный LED внутри помещения (2 шт.);  Дополнительное освещение: над входом - светильник светодиодный LED (1 шт.);  Выключатели двухклавишные (1 шт.);  Розетки двойные (2 шт.);  Электропроводка: в кабель-канале. Сечение кабеля на розетки 3х2,5. Сечение кабеля на освещение 2х1,5;  Способ соединения эл. точек – распределительные коробки;  Защита электрических сетей: автоматы – 16 А (2 шт.) |
|  |  |