шаклевка на потолках по гипсокартону с подготовкой - 11 м2;

окраска стен и потоков водоэмульсионной краской в 1-2 слоя - 70 м2;

окраска откосов, карнизов, подоконников и ниш эмалью и водоэмульсионной краской в 1-2 слоя - 50 м. Пг;

окраска дверей эмалью в 1-2 слоя (в местах задирав) - 5 шт;

окраска радиаторов (видимую часть) в 1-2 слоя - 5 шт;

окраска перил лестницы в 1-2 слоя - 3 м;

дополнительная прокраска не покрашенных мест на потолке в 1-2 слоя - 3 м2;

очистка плинтусов и уголков от водоэмульсионной краски - 20 м. Пг;

окраска деревянного пола в 2 слоя - 5 м2;

повесить карниз - 1 шт;