|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Манометр Д160мм МПА-16атм - Манометр показывающий технический радиальный МП2-Уф 0..0.1МПа предназначен для измерения давления воды, воздуха, газа, не кристаллизующихся и не агрессивных по отношению к медным сплавам сред. Рабочее давление: от 0 до 0.16МПа (1,6атм=1,6бар=1,6кгс/см2=0.16МПа) Класс точности: 2.5 Диаметр корпуса: 160 мм Расположение штуцера: радиальное Температура окружающей среды: -50..+60 град С Температура рабочей среды: -50..+150 град С Присоединительная резьба: м20\*1,5 Материал корпуса: сталь Материал механизма: латунь Степень защиты: IP4 | 50,00 |  |
| Манометр Д100мм МПА-16атм- Манометр показывающий технический радиальный МП2-Уф 0..0.1МПа предназначен для измерения давления воды, воздуха, газа, не кристаллизующихся и не агрессивных по отношению к медным сплавам сред. Рабочее давление: от 0 до 0.16МПа (1,6атм=1,6бар=1,6кгс/см2=0.16МПа) Класс точности: 2.5 Диаметр корпуса: 100 мм Расположение штуцера: радиальное Температура окружающей среды: -50..+60 град С Температура рабочей среды: -50..+150 град С Присоединительная резьба:м 20\*1,5 Материал корпуса: сталь Материал механизма: латунь Степень защиты: IP40 | 60,00 |  |