На данный момент часть забора затянута виниловым баннером на металлокаркасе.

Перечень задач:

- заменить баннер, которые закреплен (снять старый/напечатать новый/смонтировать новый);

- установить металлокаркас на новые секции бетонного забора и оформить эти секции (напечатать новый баннер/смонтировать его);

- установить подсветку забора (прожекторы уличные/крепления/установка и подключение)

- покрасить в один цвет видимые участки металлокаркаса (чтобы старый и новые не отличались друг от друга по оттенку)

- подготовка макетов от дизайнера под печать

ВАЖНО! Просчет необходимо предоставить в 2х вариантах:

1) виниловый баннер свето-блокирующий Blackout;

2) композитные панели с накаткой пленки с печатью и ламинацией.

3) учесть логистику и расходные материалы, КП должно быть под ключ

Размеры:

- баннер литой - 590 м2 (старый и новый кусок)

- новый каркас (проф труба 40х40 на кронштейнах) - 49 погонных метров.