Пресс экструзионный

В состав оборудования должны входить:

1. Экструзионная машина для алюминия

2. Охлаждающая платформа

3. Печь для нагрева матриц

4. Нагревательная печь с ножницами

5. Тяговая машина

6. Печь старения

диаметр заготовки алюминия - 145 мм

диаметр заготовки алюминия - 152 мм

диаметр заготовки алюминия - 178 мм