**1. Состав складской техники и описание производимых работ:**

* 1. Поводковый штабелер

**Требования к складной технике:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед. измерения** | **Значение** |
|  | Вес поднимаемого груза | кг | 2000 |
|  | Габариты груза:  длина, ширина, высота | мм | 1220х840х840 |
|  | Максимальная высота подъема | мм | 4465 - 5200 |
|  | Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте | кг | Максимально возможная (не менее 650 кг.) |
|  | Максимальная высота проезда  (вагона, дверного проема) | (min) мм | -- |
|  | Необходимость свободного подъема (при работе в вагоне, фуре, в складе с низким потолком) | Да/Нет | -- |
|  | Ширина рабочего коридора  (межстеллажное расстояние) | (min) мм | 2575/2873 |
|  | Тип двигателя электро, дизель, газ |  | электро |
|  | Планируемое время работы оборудования в сутки | часов | 15 |
|  | Тип АКБ свинцово-кислотная (для электрического оборудования) | В/А-час  Длина/ширина/высота | Определяется производителем |
|  | Тип шин | Пневмо, суперэластик | Определяются производителем |
|  | Осветительное оборудование | Фары,  Проблесковый маячок | Сигнал заднего хода |
|  | Кабина | -ограждение  -закрытая с отеплителем | С подножкой |
|  | Покрытие пола | грунт, асфальт ,бетон | Бетон с упрочненных верхним слоем |
|  | Навесное оборудование (Каретка смещения, удлинитель вил, захват-кантователь, сталкиватель и др.) | длина вил на 2-х единиц  (мм) | 1600 |
|  | Типы мачты | трехсекционный | 4465 |
|  | Зарядное устройство (1-3 фазное) | штук | в комплекте |
|  | Кол-во заказываемых единиц | штук | 10 |
|  | Используемое в настоящее время оборудование | модель | ОМ СТХ-20 |
|  | Адрес доставки |  | ООО  «АвтоЗапчасть КАМАЗ» 504 корпус |
|  | Дополнительная информация  Грузоподъемность-2000 кг.  Сигнал заднего хода  Дополнительное АКБ свинцово-кислотная (сменная обслуживаемая) -1 шт.  На 2-х единиц штабелеров длина вил 1600 мм.  Комплект технической документации на русском языке.  Наличие сервисного центра в РТ: время реагирования на вызов-4часа  Наличие индикатора низкого уровня заряда; отсека для хранения принадлежностей и бумаг;  Технический паспорт машины  Гарантийный срок  Периодичность и стоимость сервисного обслуживания  Необходимость сервисного обслуживания у поставщика для сохранения гарантии | | |