1. Фанера берёзовая с двухсторонним ламинированием, следующих размеров:

а) 12x1500x3000 мм;

б) 16x1500x3000 мм;

в) 18x1500x3000 мм.

2. Фанера берёзовая влагостойкая, следующих размеров:

а) 12x1500x3000 (2500) мм;

б) 16x1500x3000 (2500) мм;

в) 18x1500x3000 (2500) мм.

3. Фанера берёзовая нестандартная влагостойкая, ламинированная с одной стороны, по следующим размерам:

а) (27-30)x300x360 мм;

б) (27-30)x300x198 мм;

в) (27-30)x300x258 мм;

г) 12x1500x250 мм;

д) 15x1500x250 мм.

Сорта рассмотрим разные.