Светофорный объект : Блок управления (- наличие возможности подключения датчика открывания двери с функцией отправки СМС о несанкционированным открытии двери, без дополнительного дооборудования светофорного объекта, за исключением самого датчика открытия двери;

- наличие возможности подключения датчика положения, с функцией отправки тревожно СМС о изменении положения шкафа управления светофорного объекта (снятие шкафа, повреждение опоры), без дополнительного дооборудования светофорного объекта, за исключением датчика положения;

- наличие функции изменения настроек контроллера, а именно настройки параметров заряда-разряда аккумуляторной батареи, солнечной панели, светофоров Т7.2)

Модем мобильной связи: - наличие GSM-модема для установки бесперебойной связи с АСУДД;

- наличие GPS модуля для точного отображения местоположения установленного светофорного объекта на карте

Светофор транспортный: Источник света: светодиоды

Вариант исполнения: Т7.2 в количестве 2 шт.

Диаметр апертуры: 300 мм.