1. Водопогружной провод, кабель глубинный ВПП, сечением 35 мм2 - 250 метров.

2. Водопогружной провод, кабель глубинный ВПП, сечением 50 мм2 - 300 метров.

ГОСТ 15150-69

Минимальная температура эксплуатации, ͦ С:-40

Максимальная температура эксплуатации, ͦ С: +80

3. Силовой, гибкий медный провод ПВ-3, сечением 50 мм2 - 5 метров.

ГОСТ 31947-2012

Минимальная температура эксплуатации, ͦ С:-50

Максимальная температура эксплуатации, ͦ С:+65