Лазы КРПО, 70 шт, предназначены для подъема на железобетонные опоры прямоугольной формы с сечением 140х240мм и 180х300мм.

Раствор лаза 160/203±10 мм.

Шипы: 8 шт.

Стандар РК 301922018

Когти монтерские для деревянных опор КМ-1 в виде серпа, 40 шт.

Диаметр опор: 140-245 мм.

Марка стали: 40Х.

Раствор когтей: 245±10 мм.

Масса когтей с ремнем не более 3,6 кг.

В комплекте 2 больших и 8 малых шипов.

Когти монтерские для деревянных опор КМ-2, 30 шт.

Диаметр опор: 220-315 мм.

Раствор когтя: 315 мм.

Масса не более 1,4 кг.