|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование знака безопасности | Знак | Кол-во | Материал | Размер |
|  | Р01 запрещается курить ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ |  | 130 шт. | Пластик | Диаметр: 200мм,  толщина не менее 3мм\* |
|  | Р 06 доступ посторонним запрещен ОСТ  12.4.026-2015 ССБТ |  | 30 шт. | На самоклеящемся пластике ПВХ | Диаметр: 200мм,  толщина не менее 2 мм\* |
|  | М01  Работать в защитных очках |  | 15 шт. | Пластик | Диаметр: 200мм,  толщина не менее 3мм\* |
|  | F02 Пожарный кран ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ |  | 80 шт. | Фотолюминесцентный пластик | ДхШ: 100х100мм  толщина не менее 2мм\* |
|  | F02 Пожарный кран ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ |  | 80 шт. | Фотолюминесцентный пластик | ДхШ: 200х200мм  толщина не менее 3мм\* |
| 6. | F09 Пожарный гидрант ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ | ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Изменением N 1) | 150 шт. | Светоотражающий металл | ДхШ: 200х200мм  толщина не менее 2мм\* |
| 7. | Е01-02  Выход здесь (правосторонний) |  | 60 шт. | Фотолюминесцентный пластик | ДхШ: 200х200мм  толщина не менее 3мм\* |
| 8. | Е03  Направление к эвакуационному выходу направо |  | 50 шт. | Фотолюминесцентный пластик | ШхД: 100х200мм  толщина не менее 3мм\* |
| 9. | Е09 Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ | ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Изменением N 1) | 20 шт. | Фотолюминесцентный пластик | ШхД: 100х200мм  толщина не менее 2мм\* |
| 10. | Е22  Указатель выхода |  | 45 шт. | Фотолюминесцентный пластик | ШхД: 100х200мм  толщина не менее 3мм\* |
| 11. | D01  Пункт (место) приема пищи |  | 15 шт. | Пластик | ДхШ:200х200мм  толщина не менее 3мм\* |
| 12. | Р 30 Запрещается принимать пищу  ГОСТ 12.4.026-2015 |  | 50  шт. | Пластик | Диаметр: 200мм  толщина не менее 3мм\* |
| 13. | Б. 15 Запрещается оставлять замок двери открытым СТО-СМК-13999838-074-2018 | C:\Users\Приемная\Desktop\Безымянный.png | 100 шт. | Пластик | Диаметр: 200мм  толщина не менее 3мм\* |
| 14. | Р03 проход запрещен ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ | ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Изменением N 1) | 100 шт. | Пластик | Диаметр: 200мм  толщина не менее 2мм\* |
| 15. | Р 07 запрещается движение средств напольного транспорта, ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ |  | 10 шт. | На самоклеящемся пластике ПВХ | Диаметр: 200мм  толщина не менее 3мм\* |
| 16. | Б.3.3 Осторожно!  Попадание прямых солнечных лучей опасно  СТО-СМК-13999838-074-2018 | C:\Documents and Settings\User\Рабочий стол\15032018\лучи.JPG | 100  шт. | Пластик | Длина стороны: 200мм  толщина не менее 3мм\* |
| 17. | W01 Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ | ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Изменением N 1) | 20 шт. | Пластик | Длина стороны: 200мм  толщина не менее 2мм\* |
| 18. | S45 Знак безопасности Символ заземления |  | 150 шт. | Пластик | Диаметр: 100мм  толщина не менее 2мм\* |
| 19. | F07 Пожарный водоисточник ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ | ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Изменением N 1) | 25 шт. | Светоотражающий металл | ДхШ:200х200мм  толщина не менее 2мм\* |
| 20. | F08 Пожарный сухотрубный стояк ГОСТ 12.4.026-2015 ССБТ | ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний (с Изменением N 1) | 20 шт. | Фотолюминесцентный пластик | ДхШ:150х150мм  толщина не менее 2мм\* |
| 21. | Ответственный за ПБ ГОСТ 12.4.026-2015 |  | 30 шт. | Пластик | ШхД:100х200мм  толщина не менее 2мм\* |
| 22. | Знак 'Категория помещения / Класс зоны помещения | C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\63230-800x800.jpg | 20 шт. | Пластик | ДхШ:300х150мм  толщина не менее 2мм\* |
| 23. | FC01 Знак «Категория пожарной опасности A/B-Ia» | Знак пожарной категории А/В-Iа | 80 шт. | Пластик | ДхШ:200х200мм  толщина не менее 2мм\* |
| 24. | FC35 Знак «Категория пожарной опасности В4/ П-Пa» | C:\Users\ТЭЦ ПТО\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\51AA4762.tmp | 80 шт. | Фотолюминесцентный пластик | Диаметр: 200мм  толщина не менее 2мм\* |
| 25. | Категория помещения Д/П-Па | https://znaktb.by/image/cache/catalog/categories/znaki/kategoriynost/350b-1200x1200.png | 80 шт. | Пластик | Диаметр: 200мм  толщина не менее 2мм\* |
| 26. | Влезать здесь |  | 40 шт. | Пластик | ДхШ: 250 х 250 мм  толщина не менее 2мм\* |
| 27. | S15 Работать здесь |  | 130 шт. | Пластик | ДхШ: 250мм х 250мм  толщина не менее 2мм\* |
| 28. | S05 Заземлено |  | 130 шт. | Пластик | ДхШ:100мм х 200мм  толщина не менее 2мм\* |
| 29. | S02 Не включать! Работают люди  СТО-СМК-13999838-074-2018 |  | 250 шт. | Пластик | ДхШ:100мм х 200мм  толщина не менее 3мм\* |
| 30. | S06 Стой! Напряжение СТО-СМК-13999838-074-2018 |  | 200 шт. | Пластик | ДхШ:100мм х 200мм  толщина не менее 3мм\* |
| 31. | Не влезай, убьет! |  | 120 шт. | Пластик | ДхШ: 150 x 300 мм  толщина не менее 3мм\* |
| 32. | Охранная зона КЛ |  | 60 шт. | Пластик | ДхШ: 400 х 300 мм  толщина не менее 3мм\* |
| 33. | Во время грозы не подходить ближе 15 метров | C:\Users\Приемная\Desktop\vo-vremja-grozy-ne-podhodit'-500x500_0.png | 30 шт. | Пластик | ДхШ: 280х210 мм  толщина не менее 3мм\* |
| 34. | М 06 Проход здесь |  | 20 шт. | Пластик | Диаметр: 200мм  толщина не менее 2мм\* |
| 35. | «Курить разрешено» ГОСТ 12.4.026-2015 | C:\Users\Приемная\Desktop\1606304135_1.jpg | 5 шт. | Пластик | ДхШ:200мм х 200мм  толщина не менее 2мм\* |
| 36. | Лента оградительная 250 м цвет красно-белый | Фото Оградительная лента ProConnect, красно-белая, 75 мм х 250 м, 0,035 мм {19-3235} | 200 шт. | ПВХ | ШхД:75мм x 250м |
| 37. | Светоотражающая желто-черная самоклеящаяся лента |  | 100 шт. | Светоотражающая, самоклеящаяся | ШхД: 100 мм х 10 м |