**Бензиновые генераторы. Характеристики**

ТИП 1

Мощность (максимальная), кВт - 6.5

Кол-во фаз – одна

Выходное напряжение, В – 220

Тип запуска - электростартер

Диапазон рабочих температур - -40...+50

Используемое топливо - бензин

Частота вращения двигателя, об/мин - 3000

Система охлаждения двигателя - воздушная

Возбуждение генератора - самовозбуждение

Защита от перегрузок – есть

Тип исполнения - на раме

Класс защиты - IP 23

Время автономной работы, ч - 11.5

Гарантийный срок - 12 месяцев

ТИ 2

Мощность (максимальная), кВт - 8

Кол-во фаз – три

Выходное напряжение, В – 380

Тип запуска - электростартер

Диапазон рабочих температур - -40...+50

Используемое топливо - бензин

Частота вращения двигателя, об/мин - 3000

Система охлаждения двигателя - воздушная

Возбуждение генератора - самовозбуждение

Защита от перегрузок – есть

Тип исполнения - на раме

Класс защиты - IP 23

Время автономной работы, ч - 6.4

Гарантийный срок - 12 месяцев

Рассмотрим продукцию разных торговых марок, соответствующую указанным выше техническим характеристикам