**Техническое задание**

**На выполнение работ по капитальному ремонту санитарного узла (женского туалета) на первом этаже**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 | 29.5 |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхности стен кирпичных | м2 | 29,5 |
| 3 | Разборка кирпичных стен | м3 | 0,95 |
| 4 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 12,8 |
| 5 | Разборка покрытий полов цементных | м2 | 12,8 |
| 6 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 2 |
| 7 | Снятие наличников | м | 19,2 |
| 8 | Снятие дверных полотен | м2 | 2,8 |
| 9 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню | м2 | 34,7 |
| 10 | Гладкая облицовка стен керамическими плитками | м2 | 34,7 |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения (потолков и стен) | м2 | 30,2 |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (стен и потолков) сухой растворной смесью до 10мм. Для последующей окраски | м2 | 30,2 |
| 13 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и потолков | м2 | 30,2 |
| 14 | Устройство стяжек цементных, толщиной 50 мм. | м2 | 12,8 |
| 15 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2мм. | м2 | 12,8 |
| 16 | Устройство короба из плит ГВЛ по каркасу из металлического оцинкованного профиля | м2 | 1,8 |
| 17 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамических гладких не глазурованных плиток, одноцветных | м2 | 12,8 |
| 18 | Установка дверного блока из ПВХ во внутреннем дверном проёме площадью до 3 м2. | м2 | 1,6 |
| 19 | Перегородок из блоков ПВХ в проёмах каменных стен площадью более 3 м2. | м2 | 8,7 |
| 20 | Погрузочные работы мусора строительного при автомобильных перевозках с погрузкой вручную | тонна | 2,8 |
| 21 | Утилизация ТБО | тонна | 2,8 |
| 22 | Разборка трубопроводов чугунных канализационных диаметром 50мм. | М. | 4 |
| 23 | Разборка трубопроводов чугунных канализационных диаметром 100 мм. | м | 7,35 |
| 24 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, диаметром до 32 мм. | м | 28,55 |
| 25 | Демонтаж радиаторов отопления чугунных ( до80 кг) | Шт. | 2 |
| 26 | Трубопроводов отопления из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. | м | 17,8 |
| 27 | Установка радиаторов отопления биметаллических | Шт/секц. | 2/12 |
| 28 | Краны шаровые со сгоном (американка) ф25 | Шт. | 2 |
| 29 | Прокладка трубопроводов канализации из труб высокой плотности диаметром 50 мм. | м | 4 |
| 30 | Прокладка трубопроводов канализации из полимерных труб высокой плотности диаметром 100 мм. | м | 7,1 |
| 31 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб диаметром 32 мм | м | 8,55 |
| 32 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб ( для горячего водоснабжения) диаметром 25 мм. | м | 3,3 |
| 33 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб (для горячего водоснабжения) диаметром 20 мм. | м | 8,7 |
| 34 | Кран шаровый со сгоном ф25 | шт | 2 |
| 35 | Кран шаровый ф20 | шт | 5 |
| 36 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 25 мм. | шт | 3 |
| 37 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 32 мм | шт | 1 |
| 38 | Врезка в действующие сети трубопроводов канализации ф 100мм | шт | 1 |
| 39 | Установка умывальников одиночных с подводкой горячей и холодной воды | шт | 2 |
| 40 | Раковина 550мм + пъедестал | шт | 2 |
| 41 | Смеситель для умывальников | Шт. | 2 |
| 42 | Установка трапов диаметром 50 мм. | шт | 1 |
| 43 | Установка унитазов с непосредственно присоединённым бачком | шт | 3 |
| 44 | Унитаз компакт | шт | 3 |
| 45 | Демонтаж выключателей и розеток | шт | 4 |
| 46 | Демонтаж светильников потолочных | шт | 3 |
| 47 | Установка выключателей и розеток | шт | 4 |
| 48 | Выключатели одноклавишные для скрытой проводки | шт | 2 |
| 49 | Розетки для скрытой проводки | шт | 2 |
| 50 | Установка светильников светодиодных потолочных | шт | 3 |
| 51 | Монтаж скрытой электропроводки (кабель ВВГ число жил 3 сечение 2,5 мм) | м | 4 |
| 52 | Установка электрических сушилок для рук | шт | 2 |
| 53 | Установка держателей для туалетной бумаги | шт | 3 |
| 54 | Мусорные вёдра для туалетной бумаги | шт | 3 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Техническое задание На выполнение работ по капитальному ремонту санитарного узла (мужского туалета) на втором этаже**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | м2 | 29.5 |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхности стен кирпичных | м2 | 29,5 |
| 3 | Разборка кирпичных стен | м3 | 0,95 |
| 4 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | м2 | 12,8 |
| 5 | Разборка покрытий полов цементных | м2 | 12,8 |
| 6 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 2 |
| 7 | Снятие наличников | м | 19,2 |
| 8 | Снятие дверных полотен | м2 | 2,8 |
| 9 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню | м2 | 34,7 |
| 10 | Гладкая облицовка стен керамическими плитками | м2 | 34,7 |
| 11 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения (потолков и стен) | м2 | 30,2 |
| 12 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (стен и потолков) сухой растворной смесью до 10мм. Для последующей окраски | м2 | 30,2 |
| 13 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен и потолков | м2 | 30,2 |
| 14 | Устройство стяжек цементных, толщиной 50 мм. | м2 | 12,8 |
| 15 | Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2мм. | м2 | 12,8 |
| 16 | Устройство короба из плит ГВЛ по каркасу из металлического оцинкованного профиля | м2 | 1,8 |
| 17 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из керамических гладких не глазурованных плиток, одноцветных | м2 | 12,8 |
| 18 | Установка дверного блока из ПВХ во внутреннем дверном проёме площадью до 3 м2. | м2 | 1,6 |
| 19 | Перегородок из блоков ПВХ в проёмах каменных стен площадью более 3 м2. | м2 | 8,7 |
| 20 | Погрузочные работы мусора строительного при автомобильных перевозках с погрузкой вручную | тонна | 2,8 |
| 21 | Утилизация ТБО | тонна | 2,8 |
| 22 | Разборка трубопроводов чугунных канализационных диаметром 50мм. | М. | 4 |
| 23 | Разборка трубопроводов чугунных канализационных диаметром 100 мм. | м | 3 |
| 24 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, диаметром до 32 мм. | м | 21,35 |
| 25 | Демонтаж радиаторов отопления чугунных ( до80 кг) | Шт. | 2 |
| 26 | Трубопроводов отопления из водогазопроводных труб диаметром 20 мм. | м | 10,8 |
| 27 | Установка радиаторов отопления биметаллических | Шт/секц. | 2/12 |
| 28 | Краны шаровые со сгоном (американка) ф25 | Шт. | 2 |
| 29 | Прокладка трубопроводов канализации из труб высокой плотности диаметром 50 мм. | м | 4 |
| 30 | Прокладка трубопроводов канализации из полимерных труб высокой плотности диаметром 100 мм. | м | 6,5 |
| 32 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб ( для горячего водоснабжения) диаметром 25 мм. | м | 3 |
| 33 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб (для горячего водоснабжения) диаметром 20 мм. | м | 8,7 |
| 34 | Кран шаровый со сгоном ф20 | шт | 2 |
| 35 | Кран шаровый ф20 | шт | 3 |
| 36 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 25 мм. | шт | 1 |
| 37 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения и отопления диаметром 20 мм. | шт | 3 |
| 38 | Врезка в действующие сети трубопроводов канализации ф 100мм | шт | 1 |
| 39 | Установка умывальников одиночных с подводкой горячей и холодной воды | шт | 2 |
| 40 | Раковина 550мм + пъедестал | шт | 2 |
| 41 | Смеситель для умывальников | Шт. | 2 |
| 42 | Установка трапов диаметром 50 мм. | шт | 1 |
| 43 | Установка унитазов с непосредственно присоединённым бачком | шт | 3 |
| 44 | Унитаз компакт | шт | 3 |
| 45 | Демонтаж выключателей и розеток | шт | 4 |
| 46 | Демонтаж светильников потолочных | шт | 3 |
| 47 | Установка выключателей и розеток | шт | 4 |
| 48 | Выключатели одноклавишные для скрытой проводки | шт | 2 |
| 49 | Розетки для скрытой проводки | шт | 2 |
| 50 | Установка светильников светодиодных потолочных | шт | 3 |
| 51 | Монтаж скрытой электропроводки (кабель ВВГ число жил 3 сечение 2,5 мм) | м | 4 |
| 52 | Установка электрических сушилок для рук | шт | 2 |
| 53 | Установка держателей для туалетной бумаги | шт | 3 |
| 54 | Мусорные вёдра для туалетной бумаги | шт | 3 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |