Гайка М12 Гайка DIN 936 низкая шестигранная изготавливается из оцинкованной и нержавеющей стали. 15 1 шт 15

Талреп крюк-крюк М12 "Покрытие: оцинкованный;

Применение: для изменения длины и регулировки усилия натяжения цепей и тросов." 170 4 шт 680

Крюк полукольцо М6 Крюк полукольцо с метрической резьбой М6 6х40 300 400 шт 120000

Болт М6 6х60 DIN 933 Болт с шестигранной головкой размер М10х60 мм оцинкованный DIN 933 (соответствует ГОСТам 7798-7805 и ISO 4017), с полной метрической резьбой 10 500 шт 5000

Шайба плоская М6 6х60 DIN 125 Шайба оцинкованная плоская М6 DIN 125 – это крепежное изделие в форме кольца, которое уплотняет соединение, защищает от перекосов, самопроизвольного развинчивания и уменьшает давление на контактную поверхность.  5 900 шт 4500

Гайка оцинкованная М6 DIN 934  Гайка шестигранная DIN 934 (ГОСТ 5927, 5915 класс точности А), оцинкованная, класс прочности 5.0, 6.0, 8.0, 10.0, 12.0. 3 900 шт 2700

Болт М12Х100 Болт с шестигранной головкой размер М12х100 мм оцинкованный DIN 933 (соответствует ГОСТам 7798-7805 и ISO 4017), с полной метрической резьбой, покрыт белым цинком. 17 350 шт 5950

Болт М12Х50 Болт с шестигранной головкой размер М12х50 мм оцинкованный DIN 933 (соответствует ГОСТам 7798-7805 и ISO 4017), с полной метрической резьбой 11 300 шт 3300

Гайка М12 Гайка М12 9 700 шт 6300

Уголок 1000х100х7 Уголок 1000х100х7 ГОСТ 8509-93 500 500 пог.м 250000

Полоса 6х80 Полоса 6х80 ГОСТ 103-20006/С245 ГОСТ 27772-2015 600 50 пог.м 30000

Уголок 75х75х6 Уголок 75х75х6 ГОСТ 8509-93 950 125 пог.м 118750

Болт самоонкелирующийся распорный Болт самоонкелирующийся распорный БСР 10х100 ГОСТ28778-90 (в бетон) 90 480 шт 43200

Консоль ЛМ основание 300 горячеоцинкованная Изготавливается из стали толщиной 1,5 мм, он совместим с лотками шириной 300 мм и расчитан на нагрузку 190 кг. 607 10 шт 6070

Оцинкованная гайка Креп-Комп Оцинкованная гайка Креп-Комп DIN 934 M12 9 10 шт 90

Увеличенная шайба Креп-Комп Увеличенная шайба Креп-Комп цинк DIN 9021 M13 9 10 шт 90

Зажим троса 6мм Зажим троса DIN 741 оцинкованный 6 мм 6 10 шт 60

Шайба квадратная DIN 436 Шайба квадратная (оцинкованная) DIN 436 подкладывается под головки болтов и гайки для распределения давления на закрепляемый материал по большей площади, придания герметичности стыку и увеличения сопротивления вращению. 35 4 шт 140

Лента стальная перфорированная Лента стальная перфорированная 0,5х17 мм 25 39 100 пог.м 3900

Дюбель гвоздь 6х40 мм, с потайной головокой Дюбель гвоздь 6х40 мм, с потайной головокой ЕКТ 60116040 800 1 уп 800