ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Требуемое значение** | **Предложение участника** |
| 1. | Назначение | Для транспортировки и хранения габаритных грузов и сложных конструкций, требующих вертикальной  загрузки |  |
| **2** | **Условия эксплуатации** | | |
| 2.1 | Вид климатического  исполнения | УХЛ |  |
| 2.2 | Категория размещения по  ГОСТ 15150-69 | 1 |  |
| **3.** | **Конструкция контейнера** | | |
| 3.1 | Каркас | сварная стальная рама из прокатных профилей с угловыми фитингами, конструкция из продольных и  поперечных балок |  |
| 3.2 | Стены | герметичные, свето-, пыле-, водо-  и ветронепроницаемые, из гофрированных стальных  профильных листов толщиной не менее 1,5 мм и глубиной профиля до 30-35 мм, соединенные с рамой  сварным способом |  |
| 3.3 | Крыша | жесткая съемная из гофрированных стальных профильных листов с  замочной системой с запорными штангами,  специальными резиновыми |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Требуемое значение** | **Предложение участника** |
|  |  | уплотнителями для защиты груза от возможных  деформаций |  |
| 3.4 | Конструкция пола | из основной продольной балки и нескольких поперечных балок, из  профилированного металла толщиной 3мм, соединенные при помощи сварки или  болтами |  |
| 3.5 | Настил пола | из водостойкой клееной  фанеры |  |
| 3.6 | Наружные двери контейнера | металлические  двустворчатые распашные, с запорным механизмом |  |
| **4** | **Технические характеристики оборудования** | | |
| 4.1 | Тип контейнера | 40-футовый высокий контейнер со съемной  жесткой крышей |  |
| 4.2 | Масса контейнера без груза, т | не более 5 |  |
| 4.3 | Грузоподъемность, т | не менее 28 |  |
| 4.4 | Масса контейнера с грузом, т | не более 35 |  |
| 4.5 | Количество вмещаемых евро  паллетов | не менее 24 |  |
| 4.6 | Внешние размеры контейнера | - | - |
| 4.6.1 | Длина, мм | не более 12200 |  |
| 4.6.2 | Ширина, мм | не более 2500 |  |
| 4.6.3 | Высота, мм | не более 2900 |  |
| **5.** | **Эксплуатационная документация** | | |
| 5.1 | Порядок предоставления | в бумажном виде в 2-х экземплярах в папках- регистраторах на русском языке, 1-м экземпляре на языке производителя и электронная версия на русском языке на  электронных носителях |  |
| 5.2 | Паспорт | должен быть в наличии |  |
| 6 | **Комплектность поставки** | | |
| 6.1 | Контейнер грузовой в сборе,  шт. | 5 |  |
| 6.2 | Эксплуатационная  документация | - | - |
| 6.2.1 | Паспорт, шт. | 5 |  |