Кабель ВВГнг LS, 3х1,5 медный Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565-2012 - 2500 пог.м., ВВГнг, LS 3х2,5 медный ГОСТ 31996-2012 - 200 пог.м. ВВГнг,LS 5х4 медный ГОСТ 15150-69 - 200 пог.м. ВВГнг, LS 5х6 медный Гост-21424-93 - 200 пог.м.

Провод: ПВ-3, 1х10, цвет – красный ГОСТ 31947-2012 ПВ-3, 1х10, цвет - ж/з ГОСТ 31947-2012 ПВ-3, 1х16, цвет – красный ГОСТ 31947-2012 ПВ-3, 1х16, цвет - ж/з ГОСТ 31947-2012 ПВ-3, 1х25, цвет – красный ГОСТ 31947-2012 ПВ-3, 1х25, цвет - ж/з ГОСТ 31947-2012, по 100 пог.м. еаждого типоразмера (цвета)

Наконечник кабельный, медный, (ИЭК, КСБ)ТМЛ 120, ТМЛ 95, ТМЛ 50, ТМЛ 35 - по 80 штук каждого размера

Термоусаживаемая трубка (ТУТ) Коэффициент усаживания (КУ) 2:1 (Цвета: красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый) Размеры: d-6мм, 10 мм, 16 мм, 20 мм, 30 мм. Количество: по 100 пог.м. каждого цвета.