Заявка, окна + зип на одно здание. Таких зданий будет 2шт.

Окна ПВХ с 3-х камерным энергосберегающим стеклопакетом, профиль пятикамерный, импостная рама пятикамерная. Цвет белый.

Размеры: Количество и расположение 1200мм х1500мм (Высота х Ширина) двухстворчатые (глухая и поворотно-откидная) стеклопакет энергосберегающий, в комплекте москитные сетки , 79шт ( из них 32шт правое\*, 47шт левое\* ). 600мм х 600мм стеклопакет энергосберегающий, створка поворотно-откидная (левое открывание\*\* ) в комплекте москитные сетки, 13шт.

По обеим позициям предусмотреть уплотнитель по наружному контуру в импостной раме.

!!! Для согласования заказа нужен чертеж разреза.