**ЗАКУПКА № № 2022/08/24 от 30.08.2022 г.**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| 1 | **Комплект Ballu BLC\_M\_CF-36HN1 полупромышленной сплит-системы, напольно-потолочного** **типа** (HC-1160670)В качестве АНАЛОГА рассматривается:**Комплект ELECTROLUX EACU-36H/UP3/N3 сплит-системы, напольно-потолочного типа** | СерияТип блокаЦвет корпусауровень шума внутр.блокамакс. уровень шума внешнего блокаэффективен для помещ. площадью до макс. производительность обогревапроизводительность по воздухумакс. производительность охлажденияклимат контроль «i feel»режим вентиляциирежим sleepрежим осушениярежим обогреварежим размораживания внешнего блокаподмес воздуха с улицыавторестарт при отключении питанияпамять заданных параметров функция интенсивного охлаждениякоэффициент энергоэффективности EER/COPсистема самодиагностики неисправностикол-во ступеней фильтрациикласс энергоэффективностимакс.потребляемая мощность Макс. Длина магистрали (трассы)Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/часМакс.перепад высот между внутр. и внешним блоком Напряжение электропитания, ВШирина внешнего блокаШирина внутреннего блокаВысота внешнего блокаПульт управления в комплектеPre filter (фильтр предварительной очистки)Моющий воздушный фильтр в комплектеТочность установки температуры Вид управленияТаймер на включение/ таймер на отключениеРегулировка температуры охлажденияРегулировка положения жалюзи с пультаУстановка реального времениРегулировка температуры обогреваЦифровой дисплей | Universal II (BLC\_M)Напольно-потолочныйбелый45дБ63дБ105 м211,137 кВт1819 м3/час10,55кВтдададададададададада3.01/3.21Да1В3,505 кВт30 м36 BTU20 м380-4150,946 м1,285 м0,81 мдав комплектеда1,0˚Сдистанционное беспроводноеда/дададададада | **2** | **шт** |
| 2 | **НС-1090208. Комплект зимний Ballu  «Снегирь» для кондиционера**  | Комплектация: регулятор давления конденсации (регулятор скорости вращения вентилятора) LAC-36; нагреватель картера компрессора BNK-500; нагреватель дренажа BND-700габаритные размеры товара (В\*Ш\*Г): 0,025\*0,25\*0,25 м; вес: 0.6 кг; максимальная потребляемая мощность: 0.063 кВт; минимальная рабочая температура воздуха для внешнего блока: -40 °С; мощность присоединяемого кондиционера: не более 10.5 кВт; вариант размещения: под любым углом вид установки (крепления): внутренний элемент системы; напряжение электропитания: 230,0 В | **4** | **шт** |

**Заказчик**: ООО ПК «КУБИ БЛОК ЕГОРЬЕВСКИЙ» (ИНН 7722472936, ОГРН 1197746162349)

**Место поставки**: 140301, Московская область, город Егорьевск, улица Меланжистов, дом 3Б.

**Условия оплаты:** Предложения с отсрочкой оплаты (постоплатой) рассматриваются в первую очередь.

**Срок поставки товара**: 5 рабочих дней с даты заключения договора

**Доставка:** Предложения с доставкой силами и за счет поставщика рассматриваются в первую очередь.