**ЗАКУПКА № № 2022/08/24 от 30.08.2022 г.**

**СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | | Кол-во | Ед. изм. |
| 1 | **Комплект Ballu BLC\_M\_CF-36HN1 полупромышленной сплит-системы, напольно-потолочного** **типа** (HC-1160670)  В качестве АНАЛОГА рассматривается:  **Комплект ELECTROLUX EACU-36H/UP3/N3 сплит-системы, напольно-потолочного типа** | Серия  Тип блока  Цвет корпуса  уровень шума внутр.блока  макс. уровень шума внешнего блока  эффективен для помещ. площадью до  макс. производительность обогрева  производительность по воздуху  макс. производительность охлаждения  климат контроль «i feel»  режим вентиляции  режим sleep  режим осушения  режим обогрева  режим размораживания внешнего блока  подмес воздуха с улицы  авторестарт при отключении питания  память заданных параметров  функция интенсивного охлаждения  коэффициент энергоэффективности EER/COP  система самодиагностики неисправности  кол-во ступеней фильтрации  класс энергоэффективности  макс.потребляемая мощность  Макс. Длина магистрали (трассы)  Мощность кондиционера (охлаждение), тыс.BTU/час  Макс.перепад высот между внутр. и внешним блоком  Напряжение электропитания, В  Ширина внешнего блока  Ширина внутреннего блока  Высота внешнего блока  Пульт управления в комплекте  Pre filter (фильтр предварительной очистки)  Моющий воздушный фильтр в комплекте  Точность установки температуры  Вид управления  Таймер на включение/ таймер на отключение  Регулировка температуры охлаждения  Регулировка положения жалюзи с пульта  Установка реального времени  Регулировка температуры обогрева  Цифровой дисплей | Universal II (BLC\_M)  Напольно-потолочный  белый  45дБ  63дБ  105 м2  11,137 кВт  1819 м3/час  10,55кВт  да  да  да  да  да  да  да  да  да  да  3.01/3.21  Да  1  В  3,505 кВт  30 м  36 BTU  20 м  380-415  0,946 м  1,285 м  0,81 м  да  в комплекте  да  1,0˚С  дистанционное беспроводное  да/да  да  да  да  да  да | **2** | **шт** |
| 2 | **НС-1090208. Комплект зимний Ballu  «Снегирь» для кондиционера** | Комплектация: регулятор давления конденсации (регулятор скорости вращения вентилятора) LAC-36; нагреватель картера компрессора BNK-500; нагреватель дренажа BND-700  габаритные размеры товара (В\*Ш\*Г): 0,025\*0,25\*0,25 м; вес: 0.6 кг; максимальная потребляемая мощность: 0.063 кВт; минимальная рабочая температура воздуха для внешнего блока: -40 °С; мощность присоединяемого кондиционера: не более 10.5 кВт; вариант размещения: под любым углом вид установки (крепления): внутренний элемент системы; напряжение электропитания: 230,0 В | | **4** | **шт** |

**Заказчик**: ООО ПК «КУБИ БЛОК ЕГОРЬЕВСКИЙ» (ИНН 7722472936, ОГРН 1197746162349)

**Место поставки**: 140301, Московская область, город Егорьевск, улица Меланжистов, дом 3Б.

**Условия оплаты:** Предложения с отсрочкой оплаты (постоплатой) рассматриваются в первую очередь.

**Срок поставки товара**: 5 рабочих дней с даты заключения договора

**Доставка:** Предложения с доставкой силами и за счет поставщика рассматриваются в первую очередь.