\_\_.\_\_.2022.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ № \_\_**

**к Договору № \_\_ от \_\_.\_\_.2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Порода | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Сорт | Количество, м3 | Цена за 1 м3 | Валюта договора | Валюта платежа | Влажность, % | Условия поставки |
| Рейка | Берёза | 25+ | 53+ | 590/755+10 мм. | АА | На одно авто:  590 мм. – 20%  755 мм. – 80% | 450 | EUR | RUB | 8%±2 | С доставкой |
| Рейка | Берёза | 28+ | 58+ | АА | 390 | EUR | RUB | Естественная | С доставкой |
| Рейка | Берёза | 25+ | 50+ | 300/350/450+10 мм. | АА | Неограниченно | 250 | EUR | RUB | 8%±2 | С доставкой |
| Рейка | Берёза | 28+ | 55+ | АА | 190 | EUR | RUB | Естественная | С доставкой |

**Цены за 1 м3 определяются по зачётным размерам. Зачётным считается сухой размер.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Требования к Товару** | **Допускается** – чистая, без дефектов.  **Не допускается** – обзол, кривизна, ядро, трещины, суки, сколы. |
| **Требования к упаковке** | В пакете должен находиться Товар одинаковой ширины и длины.  Рейка естественной влажности должна быть переложена каждый ряд прокладками, уложена на поддон соответствующего размера.  Сухая рейка 8% влажности должна быть уложена на поддон соответствующего размера без прокладок, упакована в плёнку.  Перевязочная лента должна проходить под каждым основанием, обеспечивая прочную фиксацию Товара.  Автотранспортный пакет должен быть 1,1 м. высотой и шириной.  Для каждого размера рейки должна быть обеспечена возможность подъёма поддона с двух сторон вилочным погрузчиком.  Количество, складываемое на поддон, составляет: |
| **Адрес доставки** |  |
| **Срок поставки** | До 31.12.2022. |
| **Условия и порядок оплаты** | 100% в течение 10 (десяти) рабочих дней после приёмки Товара на складе Покупателя/ его Грузополучателя. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Продавец:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |