\_\_.\_\_.2022.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ № \_\_**

**к Договору № \_\_ от \_\_.\_\_.2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  Товара | Порода | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Сорт | Количество, м3 | Цена за 1 м3 (c доставкой) | Валюта договора | Валюта платежа | Влажность, % |
| Мебельный щит (FJ) | Берёза | 38 | 635 | 1270/1880/2490 | В/С | 30-35 | 600 | EUR | RUB | 8-10% |
| Мебельный щит (FJ) | Берёза | 38 | 990 | 1880 | В/С | 600 | EUR | RUB | 8-10% |

Толщина - полностью очищенная, без каких-либо открытых дефектов. **-0,0 мм.+0,2 мм**.

Ширина - после приклеивания должна быть не обработана, но производится с припуском **10-15 мм**, необходимо для дальнейшей обработки, на что мы фрезеруем профили.

Длина - после приклеивания необходимо сделать чёрный пропил, чтобы не было ламелей разной длины. Требуется припуск **10-15 мм**, необходимо для дальнейшей обработки, на что мы фрезеруем профили.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к Товару** | Верхняя сторона: | **Допускается -** неограниченное количество живых, срошийса сучков до 40 мм, табачных, выподаюших до 10 мм. Пароки сучков заполнены шпатлевкой. Допускается окраска до 20% поверхности панели.  **Не допускается** - трещины, наличие сердцевинной линии. |
| Нижняя сторона: | **Допускается -** неограниченное количество сучков до 40 мм. заполнены шпатлевкой. Неограниченная окраска.  **Не допускается на вес панель -** сучки ближе 20 мм. краёв и торцов панели. Обзол, плесень, гниль, "мрамор", металические включения, покраска от металических включений, повреждения насекомых, механические повреждения, пороки более чем описано в допуске, уменьшение размеров изделия, неотшлифованные места на повехностях, выямки и вырваные куски. |
| **Обработка Товара** | Товар изготавливают из ламелеи 38\*38 мм. срошеных в длину (FJ) с **закрытым шипом**.  В производстве Товара используется клей D4.  Длина ламели неограничена. Ширина ламели 40-50 мм. Толшина ламели - по спецификации.  Заполнения трещин и выямок на сучках - шпатлевкa - "OAK Filler".  Заполнения трешин на древесине - шпатлевкa - "Birch Filler Kracks".  Окончательная шлифовка производится 180 зерном.  Щиты отторцованы, углы изделия 90°.  **Обязательно соблюдать припуски по ширине и длине 10-15 мм.!** | |
| **Требования к упаковке** | В пакете должен находиться Товар одинаковой ширины и длины.  Между каждым рядом должен простилаться бумажный прослой во избежание порчи Товара.  Упаковка производится в плёнку.  Перевязочная лента должна проходить под каждым основанием, обеспечивая прочную фиксацию Товара.  Под перевязочными лентами должны крепиться уголочки во избежание порчи углов Товара.  Автотранспортный пакет шириной в размер изделия и 1,1 м. высотой.  Для каждого размера щита должны быть сделаны специальные размеры паллета, соответствующие размеру самого щита. Должна быть обеспечена возможность подъёма с каждой из четырёх сторон ручным вилочным погрузчиком.  Упаковывается по 16 шт. на паллет. | |
| **Адрес доставки** |  | |
| **Срок поставки** | До 31.12.2022. | |
| **Условия и порядок оплаты** | 100% в течение 10 (десяти) рабочих дней после приёмки Товара на складе Покупателя/ его Грузополучателя. | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Продавец:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.П. |