\_\_.\_\_.2022.

**СПЕЦИФИКАЦИЯ № \_\_**

**к Договору № \_\_ от \_\_.\_\_.2022.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование Товара | Порода | Толщина, мм. | Ширина, мм. | Длина, мм. | Сорт | Количество, м3 | Цена за 1 м3 (c доставкой) | Валюта договора | Валюта платежа | Влажность, % |
| Мебельный щит (FJ)  | Берёза | 38 | 635 | 1270/1880/2490 | В/С | 30-35  | 600 | EUR | RUB | 8-10% |
| Мебельный щит (FJ)  | Берёза | 38 | 990 | 1880 | В/С | 600 | EUR | RUB | 8-10% |

Толщина - полностью очищенная, без каких-либо открытых дефектов. **-0,0 мм.+0,2 мм**.

Ширина - после приклеивания должна быть не обработана, но производится с припуском **10-15 мм**, необходимо для дальнейшей обработки, на что мы фрезеруем профили.

Длина - после приклеивания необходимо сделать чёрный пропил, чтобы не было ламелей разной длины. Требуется припуск **10-15 мм**, необходимо для дальнейшей обработки, на что мы фрезеруем профили.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Требования к Товару** | Верхняя сторона: | **Допускается -** неограниченное количество живых, срошийса сучков до 40 мм, табачных, выподаюших до 10 мм. Пароки сучков заполнены шпатлевкой. Допускается окраска до 20% поверхности панели.**Не допускается** - трещины, наличие сердцевинной линии. |
| Нижняя сторона: | **Допускается -** неограниченное количество сучков до 40 мм. заполнены шпатлевкой. Неограниченная окраска.**Не допускается на вес панель -** сучки ближе 20 мм. краёв и торцов панели. Обзол, плесень, гниль, "мрамор", металические включения, покраска от металических включений, повреждения насекомых, механические повреждения, пороки более чем описано в допуске, уменьшение размеров изделия, неотшлифованные места на повехностях, выямки и вырваные куски. |
| **Обработка Товара** | Товар изготавливают из ламелеи 38\*38 мм. срошеных в длину (FJ) с **закрытым шипом**.В производстве Товара используется клей D4.Длина ламели неограничена. Ширина ламели 40-50 мм. Толшина ламели - по спецификации.Заполнения трещин и выямок на сучках - шпатлевкa - "OAK Filler". Заполнения трешин на древесине - шпатлевкa - "Birch Filler Kracks". Окончательная шлифовка производится 180 зерном. Щиты отторцованы, углы изделия 90°. **Обязательно соблюдать припуски по ширине и длине 10-15 мм.!** |
| **Требования к упаковке** | В пакете должен находиться Товар одинаковой ширины и длины.Между каждым рядом должен простилаться бумажный прослой во избежание порчи Товара.Упаковка производится в плёнку.Перевязочная лента должна проходить под каждым основанием, обеспечивая прочную фиксацию Товара.Под перевязочными лентами должны крепиться уголочки во избежание порчи углов Товара.Автотранспортный пакет шириной в размер изделия и 1,1 м. высотой.Для каждого размера щита должны быть сделаны специальные размеры паллета, соответствующие размеру самого щита. Должна быть обеспечена возможность подъёма с каждой из четырёх сторон ручным вилочным погрузчиком.Упаковывается по 16 шт. на паллет. |
| **Адрес доставки** |  |
| **Срок поставки** | До 31.12.2022. |
| **Условия и порядок оплаты** | 100% в течение 10 (десяти) рабочих дней после приёмки Товара на складе Покупателя/ его Грузополучателя. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Продавец: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. |