|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение оборудования | - | Для видео- и аудиофиксации действий оперативного персонала подразделения отдела главного энергетика с помощью персональных носимых устройств  |
|  | Диапазон рабочих температур, в пределах | °C | минус 40 ÷ + 50 |
|  | Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254, не ниже | - | IP 67 |
|  | Способ установки | - | Крепления на одежду – [клипса / кронштейн для закрепления на одежду с возможностью быстрого снятия персонального видеорегистратора] |
|  | Тип матрицы | - | CMOS |
|  | Размер матрицы, не менее | **”** | 1/3” |
|  | Разрешение видеосигнала, не менее | пиксель | 1920х1080 |
|  | Разрешение фото, не менее | Мп | 5 |
|  | Угол обзора по горизонтали, не менее | ° | 140 |
|  | Формат сжатия видеоизображений | - | H.264 |
|  | Скорость записи, не менее | кадр/с | 25 |
|  | Запись аудиоинформации | - | да, встроенный микрофон |
|  | Встроенный динамик | - | нет |
|  | Экран  | - | нет |
|  | Электропитание | - | от литий-ионной аккумуляторной батареи |
|  | Время автономной работы, не менее | ч | 12 |
|  | Наличие инфракрасной подсветки | - | да, дальностью не менее 10 метров |
|  | Наличие встроенного светодиодного фонаря | - | нет |
|  | Наличие встроенного указателя даты и времени съемки | - | да |
|  | Встроенный GPS-трекер | - | нет |
|  | Наличие GPS и/или ГЛОНАСС привязки видео/фотозаписи | - | нет |
|  | Интерфейс подключения портативного видеорегистратора к персональному компьютеру для передачи видео/аудиозаписей | - | не ниже USB 2.0 |
|  | Встроенная память | - | Объем встроенной памяти должен обеспечивать не менее 12 ч непрерывной видео/аудиозаписи (не менее 64 Гб) |
|  | Габариты (ВхШхГ), не более | мм | 80х56х25 |
|  | Вес без учета аккумулятора, не более | г | 100 |
|  | Требования к программному обеспечению для установки на персональный компьютер, поставляемому комплектно с терминалом | - | не требуется |
|  | Гарантия, не менее | месяц | 24 |
|  | Комплект поставки | - | - |
| * портативный видеорегистратор с креплением на одежду
 | шт. | 1  |
| * зарядное устройство портативного видеорегистратора
 | шт. | 1 |
| * терминал для зарядки аккумуляторов портативных видеорегистраторов, хранения (не менее 10 суток) и просмотра на комплектном цветном ЖК-экране фото- и видеоинформации; подключение не менее 6портативныхвидеорегистраторов одновременно; комплект ПО для установки на персональный компьютер
 | шт. | не требуется |
| * кабель USB
 | шт. | 1  |
| * комплект эксплуатационной документации
 | компл. | 1 |
|  | Дополнительные требования | - | 1. Исполнение прибора во взрывозащите, не ниже : Взрывозащищенное, 0Ех ia IIB N4 Ga X , класс взрывоопасных зон :0,1,2 по ГОСТ IEC60079-10-1-2011, категория взрывоопасных смесей : IIА и IIB по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-20112. Наличие возможности копирования видео файлов на ПК;3. Наличие зарядного устройства от сети 220В;4. Наличие автомобильного зарядного устройства;5. Комплект креплений должен содержать:- крепление на одежду (верхний карман куртки)  |