**Необходимые материалы (предоставляются Заказчиком)**

Необходимые материалы изготовления и монтажа 10-ти односторонних парковочных мест с размерами в осях по проекции с кровли 2,81м\*5,0 м. Согласованные габариты парковочного места в просвет между стойками: 2,75м - в ширину и 4м - в длину. Высота фронтальных стоек -2,5м, тыльных- 3,15м, длина свеса кровли 5,4 метров

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п.п** | **Наименование материала** | **Ед.изм** | **Кол-во** |
| 1.1 | труба нкт 60\*5 (стойки перед) 11 шт х3,50м | м | 38,5 |
| 1.2 | труба нкт 60\*5 (стойки зад) 11шт х4,15м | м | 45,65 |
| 1.3. | труба НКТ 60х5 (стропила) 11 шт х5,4м  | м | 59,4 |
| 1.4. | труба профиль 60х40х2 (прогоны крыша перед, зад) по 6 или 12 метров | м | 120 |
| 1.5. | Труба профиль (связи) 40х40х2мм по 6 или 12 метров | м | 75 |
| 2 | Арматура Ф10 по 6 или 12 метров | м | 30 |
| 3 | Профнастил оцинкованный с44\*0,8 размер 5,4х1,047  | шт | 29 |
| 4 | Саморезы кровельные по металлу 5,5\*19мм | шт | 750 |
| 5 | Отсев 22 мешка по 30 кг | кг | 660 |
| 6 | Краска (грунт эмаль по ржавчине серая FASTCORR Malare 30кг +желтая /черная по 3 кг) | кг | 30+6 |
| 7 | Растворитель промывочный для краски  | кг | 20 |
|  |  |