|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Описание и характеристика товара** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Страна происхождения товара** |
|  | Вакуумный выключатель BB/AST- 10-20/1000-УХЛ202 (230) с блоком управления БУ/АУГ-8.22-1ОО/22О-У2 и комплект адаптации kA/AST-TkA-kCO 272 | Технические характеристики: Номинальное напряжение: 6кВНаибольшее рабочее напряжение: 10кВНоминальный ток: 630АНоминальный ток отключения: 20кАСквозной ток короткого замыкания: - наибольший пик: 51кА- периодическая составляющая: 20кАРесурс коммутационной стойкости:а) при номинальном токе отключения «ВО», не менее 100 отключенийб) при номинальном токе «ВО», 50 000 отключенийМеханический ресурс циклов «ВО», 50 000 отключенийСобственное время отключения, не более 45мСПолное время отключения 55мСВремя протекания тока КЗ 120мСМасса выключателя с приводом при междуфазном расстоянии 250мм 37кгНапряжение оперативного питания: 220ВНапряжение вспомогательного источника питания =12-Ʌ24ВСхема управления позволяет отключать вакуумный выключатель от действия защит при отсутствии оперативного питания: 220В и включать его от источника постоянного тока 12В.Конструкция вакуумного выключателя надежная с малым количеством механических деталей. Привод выключателя с «электромагнитной защелкой».Блок питания и управления вакуумным выключателем вынесен из корпуса выключателя и легко заменяем;Габаритные размеры мм: 740x230x474 | шт. | 2 | Российская Федерация |