|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Описание** | **Ед.изм** | **Кол-во** |
|  | **Телевизор жидкокристаллический для палаты** | -Дисплей: размер экрана по диагонали не менее 32 дюйма (81,2 см);  -Тип подсветки LED (EDGE);  - Формат экрана 16:9  -Разрешение 1920\*1080 пикселей  - Разрешение 1080 P, Full HD;  - Индекс частоты обновления 50 Гц;  - Яркость 240 кд/м2;  - Срок службы (часов) –30 000;  - Углы обзора (Г×В) 178 x 178;  - время отклика 9 мс;  - Прогрессивная развертка в наличии;  -Прием сигнала –Поддержка DVB-T MPEG4 , DVB-T2 , DVB-C DVB-C MPEG4 , DVB-S , DVB-S2, IP-TV;  - Мощность звука: 10 Вт ;  -Акустическая система: два динамика;  - Интерфейсы Входы AV, компонентный, HDMI, USB 2 шт, Ethernet (RJ-45);  - Поддержка Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth,  - Разъем для наушников;  - Стандарт крепления VESA 150×150 мм | шт. | **45** |
|  | **Телевизор жидкокристаллический для холла** | -Дисплей: Размер экрана по диагонали не менее 54,6 дюймов (139 см)  -Тип подсветки LED (EDGE);  -Разрешение не менее 3840 x 2160 (UHD)  -Яркость 400 кд/м² ,  -Контрастность 1,200:1, динамическая контрастность 1,000,000:1;  -Углы обзора (Г×В) 178 x 178,  время отклика 9 мс, частота обновления 120Гц;  Срок службы (часов) 30 000;  - Системы вещания: DVB-T MPEG4 , DVB-T2 , DVB-C DVB-C MPEG4 , DVB-S , DVB-S2, IP-TV;  - Характеристики воспроизведения звука – 2 динамика, мощностью 10 Вт;  - Поддержку технологий: Smart TV  Требуется наличие функций:  - Поддержка Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth,  - Интерфейсы Входы AV, компонентный, HDMI, USB 2 шт, Ethernet (RJ-45);  - Форматы изображений и звука JPEG, JPS, MPO, аудио кодек AC3(Dolby Digital), EAC3(DDP), AAC, AAC HE, MPEG, MP3, PCM  - Входы  -HDMI 1 шт (1.4),  - USB 2 шт (2.0), CISlot 1 шт.   Входы  - AV 1шт ,  - HDMI 1шт,  - Component in (Y,Pb,Pr-Video) 1шт,  - DigitalAudioOut (Coaxial / Optical) 1шт,  - RJ45 не менее 1шт (Ethernet),  - ExternalSpeakerOut(3.5mmphonejack) – 2 шт  крепление  типа VESA  200 x 200, | шт. | **16** |