|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Описание** | **Ед.изм** | **Кол-во** |
|  | **Телевизор жидкокристаллический для палаты** | -Дисплей: размер экрана по диагонали не менее 32 дюйма (81,2 см);-Тип подсветки LED (EDGE);- Формат экрана 16:9 -Разрешение 1920\*1080 пикселей - Разрешение 1080 P, Full HD; - Индекс частоты обновления 50 Гц; - Яркость 240 кд/м2; - Срок службы (часов) –30 000;- Углы обзора (Г×В) 178 x 178;  - время отклика 9 мс;- Прогрессивная развертка в наличии;-Прием сигнала –Поддержка DVB-T MPEG4 , DVB-T2 , DVB-C DVB-C MPEG4 , DVB-S , DVB-S2, IP-TV; - Мощность звука: 10 Вт ; -Акустическая система: два динамика; - Интерфейсы Входы AV, компонентный, HDMI, USB 2 шт, Ethernet (RJ-45);- Поддержка Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, - Разъем для наушников; - Стандарт крепления VESA 150×150 мм  | шт. | **45** |
|  | **Телевизор жидкокристаллический для холла** | -Дисплей: Размер экрана по диагонали не менее 54,6 дюймов (139 см)  -Тип подсветки LED (EDGE); -Разрешение не менее 3840 x 2160 (UHD)-Яркость 400 кд/м² ,-Контрастность 1,200:1, динамическая контрастность 1,000,000:1; -Углы обзора (Г×В) 178 x 178,  время отклика 9 мс, частота обновления 120Гц;Срок службы (часов) 30 000; - Системы вещания: DVB-T MPEG4 , DVB-T2 , DVB-C DVB-C MPEG4 , DVB-S , DVB-S2, IP-TV;- Характеристики воспроизведения звука – 2 динамика, мощностью 10 Вт; - Поддержку технологий: Smart TV Требуется наличие функций: - Поддержка Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth, - Интерфейсы Входы AV, компонентный, HDMI, USB 2 шт, Ethernet (RJ-45);- Форматы изображений и звука JPEG, JPS, MPO, аудио кодек AC3(Dolby Digital), EAC3(DDP), AAC, AAC HE, MPEG, MP3, PCM- Входы -HDMI 1 шт (1.4), - USB 2 шт (2.0), CISlot 1 шт. Входы - AV 1шт , - HDMI 1шт, - Component in (Y,Pb,Pr-Video) 1шт, - DigitalAudioOut (Coaxial / Optical) 1шт, - RJ45 не менее 1шт (Ethernet), - ExternalSpeakerOut(3.5mmphonejack) – 2 шткрепление  типа VESA  200 x 200,    | шт. |  **16** |