# H:\ПРОЕКТЫ\ХУЛЯНЬ\бланк\бланк.jpgH:\ПРОЕКТЫ\ХУЛЯНЬ\бланк\бланк.jpg

**hmru.ru**

**elena@hmru.ru**

**+7(960) 940-08-38**

Специалист по оборудованию

**Елена Стародубцева**

*Уважаемые партнеры!*

***FRB-770II (вертик.) Роликовый (конвейерный) запайщик***

***с правой подачей***



*FRB-770II – модель роликового конвейерного запайщика пакетов вертикального типа. Материал корпуса – окрашенный металл. Оптимально подходит для упаковки жидких и сыпучих продуктов, которые необходимо запаивать именно в вертикальном положении во избежание просыпания и проливания. Отлично подходит для работы на производствах пищевой, фармацевтической и химической промышленности, а также в ритейле. Имея достаточно доступную для своего класса стоимость, обладает надежной конструкцией, обеспечивает отличное качество запайки. Важно также отметить что FRB-770II – это единственная универсальная модель, которая может работать и как горизонтальный, и как вертикальный запайщик, в зависимости от того как ее собрать.*

#### [Роликовый конвейерный запайщик FRB-770II](https://hmru.ru/catalog/zapaischik-paketov/rolikovyi/rolikovyy-konveyernyy-zapayshchik-vertikalnyy-frb-770ii/) параметры и спецификации

*В базовой комплектации имеется возможность простановки даты методом выдавливания, дата при этом проставляется только в зоне шва, максимальное количество строк – две. Аппарат универсален и может использоваться для запайки материалов различной плотности и свойств. Основные параметры – регулируемые, в том числе:*

* *температура запайки (имеется температурный контроллер), диапазон от 0 до 300 градусов;*
* *скорость конвейера;*
* *высота пакета.*

*Ширина запаечного шва – 10 мм, максимальная нагрузка на конвейер составляет 3 кг. В комплекте с аппаратом поставляется набор литер с колесом тиснения и необходимые на первое время запасные части.*

*Приобретая у нас конвейерный запайщик FRB-770II, вы получаете аппарат от производителя по выгодной цене, необходимую сопроводительную документацию, гарантийное и постгарантийное обслуживание, возможность поставки любых запчастей и расходников из наличия.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Характеристики*** | ***FRB-770II*** |
| *Напряжение (В/Гц)* | *AC 220/5* |
| *Мощность (Вт)* | *50* |
| *Мощность запайки (Вт)* | *300\*2* |
| *Ширина запайки (мм)* | *10* |
| *Скорость запайки (м/мин)* | *0-12 (0-16)* |
| *Температурный диапазон (℃)* | *0-300* |
| *Тип печати* | *При помощи стального наборного печатающего колеса, выдавливанием* |
| *Расстояние от центра запайки до стола конвейера (Д\*Ш) (мм)* | *150-270* |
| *Размер конвейера (Д×Ш) (мм)* | *840\*153* |
| *Ширина конвейерной ленты, мм* | *135* |
| *Макс.нагрузка из расчета на один пакет (кг)* | *≤1* |
| *Общая нагрузка на конвейер (кг)* | *≤3* |
| *Внешние размеры (Д\*Ш\*В) (мм)* | *840\*380\*550* |
| *Вес нетто (кг)* | *37* |

***Ссылка на видео:***

<https://www.youtube.com/watch?v=WFezSID2BDA>

<https://www.youtube.com/watch?v=E_az01TWFoA>

***Стоимость FRB-770II (краш.) = 415 долларов \****

***Стоимость FRB-770II (нерж.) = 563 доллара \****

***\*Стоимость в рублях считать по курсу ЦБ РФ на день оплаты***