|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| D:\ТочкаПРО\Лейбл.png | ООО «ТочкаПРО» | |
| Адрес: г. Вологда, ул. Возрождения, 47, кв. 247  ИНН 3525453077  Банк Вологодское Отделение № 8638 ПАО Сбербанк г. Вологда  БИК 041909644  Р/с 40702810612000008885  К/с 30101810900000000644 | |
| Тел. +7-911-500-68-62 Дмитрий | |
| Перчатки МБС | | |
| Наименование, фото | Описание | Цена |
| **Перчатки нитриловые (синие) полное покрытие Стандарт (резинка)**  Перчатки нитриловые (синие) полное покрытие Стандарт (резинка) | Основное предназначение изделия - это работа с грубыми и жесткими поверхностями, с абразивными материалами, а также с химическими веществами: с нефтью, бензином и маслами. Перчатки надежно защищают от скольжения при контакте, как с сухими, так и с промасленными поверхностями. Применение нитриловых перчаток целесообразно в таких сферах как - строительство, заводы по переработке нефти, бензоколонки, работы на топливозаправочных станциях, на объектах транспортировки нефти и газа, в авиационной промышленности**. Материал:** х/б с нитриловым покрытием.  **Цвет:** синий.  **Защитные свойства:** защищают от механических повреждений, а также от химии (кислот, масел, влаги). | **86.00** |
| **Перчатки нитрил (синие) полное покрытие Стандарт (крага)**  Перчатки нитрил (синие) полное покрытие Стандарт (крага) | Изделия рекомендованы для проведения грубых и тяжелых работ с абразивными металлами, металлоконструкциями, металлической стружкой, строительными материалами. Основные сферы применения перчаток - строительство, металлообработка, бензозаправочные станции, и другие виды деятельности, в которых необходима высокая прочность и степень защиты рук **Материал:** х/б с нитриловым покрытием  **Цвет:** синий  **Защитные свойства**: защита от воздействия масел, кислот. | **87.00** |
| **Перчатки нитриловые (синие) полное покрытие ЛЮКС (резинка)**  Перчатки нитриловые (синие) полное покрытие ЛЮКС (резинка) | Основное предназначение изделия - это работа с грубыми и жесткими поверхностями, с абразивными материалами, а также с химическими веществами: с нефтью, бензином и маслами. Перчатки надежно защищают от скольжения при контакте, как с сухими, так и с промасленными поверхностями. Применение нитриловых перчаток целесообразно в таких сферах как - строительство, заводы по переработке нефти, бензоколонки, работы на топливозаправочных станциях, на объектах транспортировки нефти и газа, в авиационной промышленности. **Материал**: х/б с нитриловым покрытием  **Цвет**: синий  **Защитные свойства**: защищают от механических повреждений, а также от химии (кислот, масел, влаги). | **95.00** |
| **Перчатки нитриловые с полным обливом**  Перчатки нитриловые с полным обливом | Нитриловые перчатки с полным обливом используются для тяжелых и грубых работ с металлической стружкой, стройматериалами, абразивными металлами и металлоконструкциями. Продукция незаменима в сфере строительства и металлообработки. Она также применяется на бензозаправочных станциях и там, где требуются высокая прочность и защита рук от вредных факторов. **Материал**: х/б с нитриловым покрытием  **Цвет:** синий  **Защитные свойства:** защита от проколов, ножевых порезов, разрывов и иных механических повреждений, возможных на производственных объектах. | **95.00** |
| **Перчатки морозостойкие "Пламя" (резинка)**  Перчатки морозостойкие "Пламя" (резинка) | Морозоустойчивые (до-40-45С) маслобензостойкие перчатки с ПВХ покрытием утепленные подкладкой из х/б материала  **Материал**: х/б с ПВХ покрытием  **Утеплитель**: утепленная подкладка из акрилового трикотажа с начесом  **Цвет**: оранжевый  **Защитные свойства**: Защита от масел и нефтепродуктов, морозоустойчивые (до-40-45С) | **275.00** |
| **Перчатки морозостойкие "Пламя" (крага)**  Перчатки морозостойкие "Пламя" (крага) | Морозоустойчивые (до -40 -45°С) маслобензостойкие перчатки с ПВХ покрытием утепленные подкладкой из х/б материала.  **Материал**: х/б с морозостойким ПВХ покрытием  **Утеплитель**: утепленная подкладка из акрилового трикотажа с начесом  **Цвет:** оранжевый  **Защитные свойства**: Защита от масел и нефтепродуктов, морозоустойчивые (до-40-45С) | **288.00** |