Спецификация покупных изделий

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Обозначение | Количество | Примечание |
| 1 | Затвор дисковый с электроприводом Ду65 | Tecofi VP 3448 Ду65 Ру16межфланцевый с электроприводом Bernard OA6 380В (EZ6 400V) | 1 | Затвор дисковый Genebre 2103 10 Ду65 Ру16 с электроприводом 5803 52 Genebre 220В GE-1 55 Nm (5633 10 52) |
| 2 | Затвор дисковый с электроприводом Ду50 (2”) | Tecofi VP 3448 Ду50 Ру16 межфланцевый с электроприводом Bernard OA6 380В (EZ6 400V) | 1 | Затвор дисковый Genebre 2103 09 Ду50 Ру16 с электроприводом 5803 52 Genebre 220В GE-1 55 Nm (5633 09 52) |
| 3 | Задвижка клиновая Ду125 с штурвалом | ГРАНАР KR Ду125 Ру16 фланцевая с обрезиненным клином | 2 | Задвижка клиновая 30вч39р Seagull Ду125 Ру16 EPDM с невыдвижным шпинделем |
| 4 | Вентиль запорный (шаровый) Ду25 (1”) | MA 39034-01 | 1 | Кран шаровой Бостон 36.124 Ду25 Ру5 нехромированный |
| 5 | Отвод  | 90-1-76,1x2,9-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 5 |  |
| 6 | Отвод  | 90-1-139,7x2,9-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 1 |  |
| 7 | Отвод  | 45-1-60,3x2,9-09Г2С ГОСТ 17375-2001 | 1 |  |
| 8 | Тройник | Тройник 1-139,7x4-09Г2С ГОСТ 17376-2001 | 1 |  |
| 9 | Заглушка  | 273x7-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | 2 | МФ-19 |
| 10 | Заглушка | 325х10-09Г2С ГОСТ17379-2001 | 1 | МФ-31 |
| 11 | Заглушка | 168x4,5-09Г2С ГОСТ 17379-2001 | 3 | 2хМФ-19+МФ-31 |
| 12 | Переход  | К-1-273x6,3-168,3x4,5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 2 | МФ-19 |
| 13 | Переход | К-1-323,9x7,1-168,3x4,5-09Г2С ГОСТ 17378-2001 | 1 | МФ-31 |
| 14 | Днище  | 500-4-125 ГОСТ 6533-78 | 1 | УДГО, ёмкость под циклон ГЦП-250-3 |
| 15 | Хомут  | 80-Ст0 ГОСТ 24137-80 | 2 |  |
| 16 | Хомут  | 135-Ст0 ГОСТ 24138-80 | 3 |  |
| 17 | Труба | 60 x 3,5 ГОСТ 8732-78 |  |  |
| 18 | Труба | 133 х 3,5 ГОСТ 8732-78 |  |  |
|  |  |  |  |  |